**维特根公司出席 2017 年几内亚矿山研讨会**

近日，维特根公司将出席在几内亚首都科纳克里举办的第五届矿山研讨会，向业内人士展现作为一个可靠的矿业合作伙伴的雄厚实力。维特根公司拥有超过30年的国际矿业领域宝贵经验，为客户提供适用于极端施工工况的成熟、实用的工艺。在全球 500 多个成功的露天采矿项目上，维特根公司证实了自己的专业技术和施工经验。同时在多年的经营中，本着合作的精神，不断完善公司的产品和服务范围，使客户能够更加信赖公司可以提供的全方位支持。

**非洲大陆上的专业展现**

凭借经济、环保的解决方案，维特根集团已在非洲市场活跃了三十余载。除了供应机器外，维特根集团在当地的销售和服务公司维特根南非以及在非洲其他国家选取的代理商，都确保在密集的服务网络下能够快速地做出回应。针对大型机器，维特根集团可以在矿山或工厂直接提供技术支持。独特的物流理念，可以确保原装配件的连续供应。与此同时，维特根专家团队也随时为客户提供各种支持和帮助，根据客户需求提供定制型、现场施工规划。

**高效精准的产品线，灵活的施工应用**

维特根公司按照机器产量等级的不同（三个等级），提供四款高效的露天采矿机：2200 SM / 2200 SM 3.8，2500 SM 和 4200 SM，它们均可以灵活配置，几乎能够满足所有工况的需要。这几款机器都采用一个特殊的切削转子对岩石进行切削和破碎，然后通过坚固的卸料皮带将开采料装入重型卡车，整个施工一次性完成。开采料还可以以料带形式卸在机器的履带之间，或者卸到机器侧面。维特根露天采矿机，用途广泛，具有三种不同的作业模式，切削宽度从 2.20 米到 4.20 米，切削深度从 0 到 83 公分，无侧限抗压强度达 120 MPa，用于硬岩开采的特殊机器切削花岗岩时的无侧限抗压强度甚至高达 260 MPa。

维特根公司是目前唯一一家可以做到“一次性采矿产量高达 3,000 t/h并通过卸料皮带直接卸料”的厂商！

因为露天采矿无需钻孔或者爆破环节，所以可以有效地消除震动、噪音以及灰尘，减少了对环境的破坏，同时增加了露天开采的安全性。又因为维特根露天采矿机能够有效地开采有用矿料，创造更多价值，所以选择性开采工艺不仅提高了材料质量，而且提升了矿料的开采率。这一切对于采矿公司而言，在开采和后续的工艺环节中，具有显著提高的采矿质量和经济优势。除了矿料开采外，露天采矿机还适用于大型基础设施项目的开发，例如公路、铁轨和隧道落底等。

**维特根露天采矿机在几内亚的施工**

维特根露天采矿机在西非几内亚共和国得到广泛应用已经超过十年。一个约 20 台机器的机组在那里进行铝土矿的开采。维特根品牌德国总部直接为客户提供支持，在科纳克里当地的工厂提供现场服务，服务范围从技术援助到 MARC (维修和保养合同)，同时还提供从品牌总部以及当地服务工程师的人员派遣服务。

**维特根专家在科纳克里**

作为在科纳克里喜来登大酒店里举办的研讨会的一部分，维特根公司还将奉上一场名为“高产量；安全&环保的铝土矿开采（几内亚）”的、令人期待的专题演讲，展示西非国家的施工项目解决方案。

在现场，有着丰富经验的维特根采矿专家们还将回答各种实际应用问题，交互各种意见，并期待与业界专业人士进行沟通、交流、讨论！

图片:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2500SM\_00396\_HI 图中几内亚施工项目中，一台 2500 SM 露天采矿机加工出干净、平滑、稳定的切面，一次性完成卸载铝土矿的施工。开采的矿料纯度高质量优，是维特根露天采矿机选择性开采工艺的技术优势。 |

*备注：此图片仅用于预览。如果要用于发行印刷，请务必使用附在电子邮件里分辨率300 dpi的图片或者从维特根公司/维特根集团网站上下载下来的可用图片。*

|  |  |
| --- | --- |
| 了解更多信息，联系方式如下：  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Germany  电话： +49 (0) 2645 131 – 0  传真： +49 (0) 2645 131 – 499  邮箱： presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |