Wirtgen Group piedāvā divas pasaules pirmizrādes izstādē “Betona pasaule 2022”

Uzmanības centrā: inovatīvi un uz tirgu orientēti risinājumi precīzai un rentablai betona ieklāšanai

Izstādes "Betona pasaule", kas norisinās no 18. līdz 20. janvārim, svarīgākais objekts ir nokomplektēts betona ieklāšanas vilciens no Wirtgen — tajā ietilpst jaunais WPS 102i ieklājējs/izkliedētājs, SP 94i bīdformas ieklājējs un TCM 180i tekstūras apstrādes mašīna. Izstādē tiks prezentēta arī novatoriska sistēma TeleMold, kas padara būvlaukumus efektīvākus, pateicoties iespējai elastīgi un ātri mainīt darba platumus ieklāšanas laikā. Wirtgen Group stendā (Rietumu zāle W1540) šā gada pasākumā demonstrētos risinājumus noslēdz ofseta ieklājēji SP 15i un SP 25i.

Pasaules pirmizrāde WPS 102i ieklājējs/izkliedētājs

Kad ceļa segumus un celiņus ieklāj pāri iepriekš novietotai tērauda armatūrai, mašīnai betonu bieži var piegādāt tikai no sāniem. Wirtgen ieklājēji/izkliedētāji ir ideāla izvēle šim uzdevumam. Tas pārvietojas kā vadošā mašīna ieklāšanas vilcienā pa iepriekš novietotu tērauda armatūru pirms bīdformas ieklājēja un tekstūras apstrādes iekārtas. Autoiekrāvējs padod betonu no sāniem, un ieklājējs/izkliedētājs to vienmērīgi sadala visā darba platumā. Jaunais WPS 102i ir Wirtgen jaunākais papildinājums divu sliežu ieklājēju/izkliedētāju klāstam. Betonu var iestatīt darba platumā no 12 līdz 40 pēdām (4 līdz 12 m) biezumā līdz 20 collām (500 mm). Pateicoties pilnībā modulārajai mašīnas konstrukcijai ar standarta hidrauliskajiem ātrās nomaiņas savienojumiem, WPS 102i var pārkonfigurēt tikpat ātri un vienkārši kā tā "mazo brāli" WPS 62i. Tādējādi tiek nodrošināta ātra transportēšana no vienas darba vietas uz citu un maksimāla mašīnas pieejamība. WPS 102i var precīzi kontrolēt, izmantojot stiegru skenēšanu, bezstiegru 3D lietojumprogrammas vai Wirtgen Autopilot 2.0.


Pasaules pirmizrāde SP 94i iebūvētam bīdformas ieklājējam ar TeleMold

SP 94i ir pilnībā modulārs, 32 pēdu (10 metru) klases iebūvēts bīdformas ieklājējs, kas pārsteidz ar milzīgu pielietojumu dažādību, ko var izmantot plašu ceļu un lielceļu, lidostas piebrauktuvju, manevrēšanas ceļu un skrejceļu būvniecībā. Izstāde Lasvegasā būs pirmais pasākums, kurā četru sliežu ieklājēju varēs redzēt aprīkotu ar TeleMold. TeleMold ļauj ātri un elastīgi mainīt darba platumu, līdz pat trīs pēdām (1 m) katrā pusē, kā rezultātā kopējo platumu palielinot par sešām pēdām (2 m). Īss pārkonfigurācijas laiks nozīmē, ka ieklāšanas uzņēmumi var cerēt uz augstu mašīnu pieejamību un izmantošanas līmeni. Papildus veidnes ātrās nomaiņas elementiem TeleMold ir aprīkots arī ar ātrās nomaiņas sistēmu dozēšanas vārtiem un vibratora stiprinājumiem. Tas nozīmē, ka brigādes var klāt un pārkonfigurēt darba platumu vienā un tajā pašā dienā. Sistēmu var uzstādīt uz SP 64i, SP 94i un SP 124i bīdformas ieklājējiem.

SP 15i ofseta bīdformas ieklājējs ar jaunām, uz praksi orientētām inovācijām

Arī SP 15i ar divām pilnīgi jaunām funkcijām tiek demonstrēts izstādē "Betona pasaule". Speciālists augstas kvalitātes ielieto profilu ieklāšanai ar ofseta metodi tagad piedāvā izvelkamu operatora platformas pagarinājumu. Tas ļauj operatoriem labāk pārskatīt ieklāšanas rezultātus, betona padeves sistēmu, pārneses piltuvi un veidnes blīvēšanas kameras iekšpusi. Jaunums ir arī “Curb Depressor Mold” (apmales preses veidne), kas aprīkota ar veidnē integrētu hidrauliski regulējamu ieliktni. To izmanto pazeminātu apmales profilu izbūvei, piemēram, piekļuvei piebraucamajam ceļam, kas ievērojami samazina nepieciešamību pēc manuālas pārstrādes.

Attēli:



W\_graphic\_Betoneinbauzug\_00009\_HI

Wirtgen betona ieklāšanas vilciens: parasti ieklājējs/izkliedētājs tiek izmantots kombinācijā ar bīdformas ieklājēju un tekstūras apstrādes mašīnu, ieklājot uz iepriekš iestatītas tērauda armatūras.

Lūdzu, ņemiet vērā: šeit redzamās fotogrāfijas ir paredzētas tikai priekšskatījumiem. Ja vēlaties tās publicēt citos medijos, lūdzu, lejupielādējiet augstākas izšķirtspējas (300 dpi) versijas no Wirtgen Group tīmekļa vietnēm.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mums:

WIRTGEN GROUP

Sabiedrisko attiecību departaments

Reinhard-Wirtgen-Strasse 2

53578 Vindhāgena

Vācija

Tālrunis: +49-2645-131-1966

Fakss: +49-2645-131-499

E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com