Streumaster |新一代粉料撒布机

新型 MC 和 MT 系列粉料撒布机在充料、材料输送、撒布精度以及用户友好性方面树立了新的标杆。

无论是拖挂式，还是装配式，粉料撒布机都装备自清洁计量配料装置和一个新型控制面板，并且两侧都装备高速充料装置，这些能够确保机器出众的撒布效率和高精度撒布效果。

**快速的充料和高效的材料输送**

位于后部的两个大型充料接头为标准配置，即使在狭窄区域或车流中，料车也能驶近机器充料。从而可实现在新型粉料撒布机任意一侧轻松、快速地充料。得益于高速气动充料装置和全新设计的料仓，充料过程可快速完成并且粉料在料仓中能够得到均匀分布。正因如此，粉料撒布机每个接头的充料速度可高达 2 t/min。选配的自动过滤系统可确保无尘化充料。机载标配的 OptiPower 链板输送器驱动机构，具有自动负载控制功能，必要时可提高输送器的张紧力。

**高精度撒布效果**

撒布量全自动计量，不受行驶速度影响，从而确保了持续、可靠地排料。同时，选配的 WeighTronic 称量装置可确保正确且准确的排料。得益于高速气动充料装置和全新设计的料仓，充料过程可快速完成并且粉料在料仓中能够得到均匀分布。这几乎能够完全消除误操作风险。新型粉料撒布机的另一大亮点便是其窝蜂式设计的自清洁计量配料装置。借助挤压与释放区以及弹性的特殊蜂窝腔体，该配料装置可实现自动清洁功能。这可确保撒布施工的持续高效性以及出众的撒布精度。撒布量也可有三种撒布宽度进行单独调节。

**易于操作，采用创新操控理念**

通过新型多功能控制面板，Streumaster 将所有控制元件均集成于一个单独装置。所有机器功能一目了然，并且当使用摄像监控系统时，还可借助一个分屏提供定制用户界面。操作手能够在 12’’ 触摸屏上设置并保存个性化操作数据和功能键。

**准确追踪撒布产量**

新一代粉料撒布机可装备 Wirtgen Performance Tracker - WPT 维特根产量追踪系统。该系统能够采集所有相关的特定位置施工参数，从而为施工现场的分析和存档提供全面的数据库。

图片：

  
ST\_SW112TC\_00007\_PR

对于路面和非路面应用中的大面积粘结剂撒布施工，像 Streumaster SW 112 TC 一样的拖挂式粉料撒布机为理想之选。

  
ST\_SW112TC\_00008\_PR

从新型 Streumaster 粉料撒布机任意一侧高速充料可有效减少停机时间，从而显著提升了施工现场的生产率。

请注意：注意：这些照片仅限预览使用。如需在其他媒体上发布，请从 Wirtgen Group 网站下载更高分辨率 (300 dpi) 版本。

了解更多信息，联系方式如下：

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Strasse 2

53578 Windhagen

Germany

Phone: +49 (0)2645 131 1966

传真：+49 (0)2645 131 499

电子邮箱：PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com