**特根 W 380 CRi：实力强劲的冷再生机**

新一代冷再生机是维特根为就地冷再生应用而研发的一款十分先进的机器。这款履带式再生机在全深度再生和高产量铣刨作业中均表现出众。

全深度一次性再生

根据损坏程度，再生机队将沥青面层在整幅宽度范围内一次性铣刨，并在现场拌入粘结剂，然后立即重新摊铺。W 380 CRi 的再生深度可达 300 mm，因此，它也适用于全深度再生施工。

*超过机器固有工作宽度之外的路面修复施工*

除了固有的三种工作宽度 3,200 mm、3,500 mm 和 3,800 mm，W 380 CRi 也能够超越其固定工作宽度而修复路面。冷再生机可以把由冷铣刨机预先铣刨并堆放于一侧的铣刨料收集起来，然后将其添加至拌合过程。得益于高达 800 t/h 的拌合能力，加之材料从再生机后部直接装载至拥有足够储料量且装备熨平板的摊铺机上，即使路面十分宽阔，也能够被一次性修复。

**W 380 CRi 也可用作高产量铣刨机**

W 380 CRi 也可用作高产量铣刨机。得益于功率达 1,054 PS (EU Stage 5/US Tier 4f) 的发动机以及输料能力超强的输料皮带，W 380 CRi 的铣刨深度可达 350 mm。因而可以确保大型修复施工项目能够被快速完成，例如：高速公路和机场跑道的修复施工、整个沥青层的铣刨或对受损沥青层进行均质化和粒化处理。

Photos:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_W380CRi\_00058\_HI 就地全深度冷再生加高产量铣刨 — 维特根履带式再生机 W 380 CRi 是路面修复施工的一款全能型产品。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_W240CRi\_00019\_HI 借助机器前部可调节的材料导向系统，W 380 CRi 能够收起堆放于一侧的铣刨料并将其添加至拌合过程。 |

*备注：这些图片仅作预览使用。如需印刷发行，请从维特根公司和维特根集团网站下载 300 dpi 的高分辨率图片。*

|  |  |
| --- | --- |
| 了解更多信息，联系方式如下：  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Germany  电话：+49-2645-131-3178  传真：+49-2645-131-499  邮箱：presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |