# Jauni frēzēšanas griežņi augsnes stabilizācijai

**Augsnes stabilizācija, process, ko plaši izmanto visā pasaulē, ir ideāls risinājums, lai sagatavotu kompaktu augsni ar labām ieklāšanas īpašībām no pamatnes ar nepietiekamu nestspēju. Šajā kontekstā uzņēmumiem ir jāspēj apstrādāt dažādus augsnes veidus, sākot no „ļoti sablietētas”, „pilnas ar lieliem akmeņiem” līdz „abrazīvai”.**

Wirtgen izgatavo īpašus frēzēšanas griežņus, kas paredzēti tieši šim mērķim. Papildus līdz šim plaši izmantotajiem punktveida-triecienu griežņiem ar parastajiem karbīda uzgaļiem, uzņēmuma augsnes stabilizācijas produktu klāstā tagad ietilpst arī Wirtgen kompaktie karbīda (WKK) frēzēšanas instrumenti.

**Īpaši paredzēts akmeņainai augsnei**

To formas un materiālu dēļ, Wirtgen jaunizstrādātie WKK frēzēšanas griežņi ir ideāli piemēroti tādas augsnes sagatavošanai, kurā ir lieli akmens gabali. Tiem ir ļoti nodilumizturīgs karbīda griezējasmens, kas ir gandrīz nesalaužams un tādēļ izturīgs pret triecieniem, pateicoties ārkārtīgi stiprajam materiālam.

Atkarībā no to pielietojuma, WKK frēzēšanas griežņi ir noderīgs papildinājums esošajam griežņu klāstam kopā ar “Generation Z” ir visaptverošs klāsts reciklēšanai un augsnes stabilizācijai. Pat visgrūtākās pamatnes kārtas var ekonomiski pārstrādāt ar šiem punktveida-trieciena griežņiem.

Attēli:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_CuttingTools\_WCC\_00011\_HI Wirtgen kompaktie karbīda frēzēšanas griežņi ar to ārkārtīgi izturīgo karbīda griezējasmeni ir īpaši piemēroti tādas sablietētas augsnes stabilizēšanai, kurā ir daudz lielu akmens gabalu. Šīm prasībām WKK cērtes ir gudra alternatīva tradicionālajiem griežņiem. |

Attēli:

|  |  |
| --- | --- |
|  | WCC-33HT22-Explosionsdarstellung\_en Pateicoties milzīgajai griezējasmens stiprībai, karbīda griezēju izturības stabilitātei ir īpaša priekšrocība, strādājot ar lieliem akmens gabaliem, un tādēļ tie var izturēt pat vislielākās slodzes. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | GENERATION Z + HT22 Wirtgen nodrošina ar Z paaudzes punktveida-trieciena griežņiem un HT22 ātrās griežņu nomaiņas sistēmas griežņu turētājiem specifiskām reciklēšanas un grunts stabilizēšanas prasībām. Atkarībā no prasībām ir pieejami griežņi ar 22 mm vai 25 mm stumbra diametru. |

*Piezīme. Šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai ieskatam. Drukātās publikācijās izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kas ir pieejami lejupielādei no Wirtgen GmbH / Wirtgen Group tīmekļa vietnēm.*

|  |  |
| --- | --- |
| Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Strasse 2  53578 Windhagen  Germany  Phone: +49 (0) 2645 131 – 4510  Fax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |