# Zemin stabilizasyonu için yeni kazıma takımları

**Yetersiz taşıma kapasitesine sahip alt yapıdan, serim yapılabilecek özelliklerine sahip, sıkıştırılabilir zemin oluşturmak için ideal çözüm, dünya çapında kullanılan zemin stabilizasyonudur. Bu sırada “son derece sert”, “kaba agregalı” ve “aşındırıcı “olmak üzere, birbirinden farklı yer tipleri işlenmek zorundadır.**

Wirtgen, bu kullanımlar için özel kazıma uçları geliştiriyor. Zemin stabilizasyonu için kazma ucu programını, şimdiye kadar alışılagelmiş geleneksel sert metal uçlu kazma ucunun yanı sıra, artık Wirtgen Compact Carbide olarak adlandırılan kazıma takımları (WCC) tamamlıyor.

**Özel olarak taş dolgulu yerler için**

Wirtgen tarafından geliştirilen WCC kazıma takımları, takım geometrisi ve malzemeleri nedeniyle, sert ve büyük kayaç dolgulu yerlerde karıştırma işlemi için idealdir. Olağanüstü malzeme kalınlığı nedeniyle kırılmaya ve böylece darbeye karşı son derece dayanıklı olan sert metalden yapılmış, aşınmaya karşı yüksek dayanımlı bir kesici takıma sahiptir.

WCC kazıma takımları, kullanımlarına bağlı olarak, mevcut kazma ucu programına faydalı bir ilavedir, soğuk geri dönüşüm ve toprak Generation Z kuşağı ile her alanda başarılı. En zorlu zemin tabakası ve toprağı bile, bu nokta vuruşlu kazıma uçları ile ekonomik olarak işlenebilir.

Fotoğraflar:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_CuttingTools\_WCC\_00011\_HI Son derece sağlam sert metal kesiciye sahip Wirtgen Compact Carbide kazıma takımları, her şeyden önce büyük kayaçlar ile dolu sert zeminlerin stabilizasyonu için uygundur. WCC takımları, bu talepler için klasik kazma uçlarına faydalı bir alternatiftir. |

Fotoğraflar:

|  |  |
| --- | --- |
|  | WCC-33HT22-Explosionsdarstellung\_en Sert metal kesicilerin yüksek kırılma dayanımı, kesicinin olağanüstü kalınlığı nedeniyle özellikle büyük kayaçlarda avantaj sağlar ve böylece en yüksek darbe yüklerine dahi dayanabilir. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Generation Z + HT22 Generation Z nokta vuruşlu uçlar ve HT 22 çabuk değişim uç tutucu sistemi Wirtgen tarafından soğuk geri dönüşüm ve toprak stabilizasyonundaki özel gereksinimler için geliştirilmiştir. Gereksinimlere bağlı olarak, şaft çapı 22 mm veya 25 mm olan kazıma uçları mevcuttur. |

*Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen GmbH / Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.*

|  |  |
| --- | --- |
| DAHA FAZLA BILGI IçIN  bizimle iletişime geçin:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Almanya  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 4510  Faks: +49 (0) 2645 131 – 499  E-posta: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |