**Выставка Bauma 2019:**

**Новые компактные укладчики от компании VÖGELE**

**SUPER 1000(i) и SUPER 1003(i) — представители новой линейки асфальтоукладчиков лидера мирового рынка. Эти компактные укладчики, оборудованные концепцией управления ErgoBasic, просты в обращении и привлекательны с точки зрения соотношения «цена–производительность».**

Компания JOSEPH VÖGELE AG расширяет ассортимент своей продукции двумя новыми компактными укладчиками. Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1000(i) и колесный асфальтоукладчик SUPER 1003(i) поступают в продажу как машины, отвечающие требованиям простоты управления, предъявляемым на рынке асфальтоукладчиков, и характеризующиеся особо привлекательным соотношением «цена–производительность». Обе модели предназначены для небольших и средних строительных проектов. Эти компактные укладчики идеально подходят для эффективного и высококачественного выполнения работ по благоустройству жилых застроек, садово-парковому строительству, а также созданию небольших площадок. Будучи представителями линейки Classic Line, обе модели также оснащены успешной концепцией управления ErgoBasic.

**Простота управления: только основные функции**

Концепция управления ErgoBasic была разработана по образцу проверенной системы управления ErgoPlus, применяемой в больших укладчиках VÖGELE, и специально согласована с потребностями и требованиями потребителей, эксплуатирующих укладчики линейки Classic Line. Благодаря концепции ErgoBasic управление машин этой линейки осуществляется столь же быстро, точно и интуитивно понятно, как и в машинах линейки Premium Line. Однако ErgoBasic ограничивается основными и необходимыми функциям: например, благодаря удобному расположению индикаторов функций и статусов укладчик всегда находится под контролем машиниста, даже без дисплея. Эта концепция управления позволяет напрямую считывать уровень наполнения топливного бака и выявлять любые сообщения об ошибках, которые могут возникнуть. Кроме того, ErgoBasic предлагает неслепящую фоновую подсветку для работы в темное время суток и простое рулевое управление с помощью рычага или руля в колесном варианте. Однако дополнительные функции моделей линейки Premium Line, такие как автоматические программы AutoSet Plus или система связи PaveDock Assistant, на этих машинах не используются.

**Мощные машины с шириной укладки до 3,90 м**

Благодаря своим дизельным двигателям оба укладчика достигают мощности 55,4 кВт. Двигатели машин 1000i и SUPER 1003i оснащены эффективной системой обработки ОГ. Они соответствуют строгим европейским и американским нормам токсичности ОГ. Без использования системы обработки ОГ двигатели моделей SUPER 1000 и SUPER 1003 соответствуют требованиям европейского уровня токсичности ОГ 3a, а также американской нормы EPA Tier 3. Для колесной версии предлагается схема привода 6x2. По запросу машина может быть оснащена также как 6x4, при этом помимо двух задних колес приводятся в движение два передних по отдельности. Максимальная скорость транспортировки для колесной версии составляет 20 км/ч. Приемный бункер вместимостью 10 т и отдельно управляемые и реверсируемые скребковые конвейеры гарантируют идеальную логистику материалов. Возможна гидравлическая регулировка высоты распределительных шнеков, что позволяет адаптироваться к разной толщине укладываемого слоя. Укладчики можно комбинировать с рабочим органом AB 340 в версиях уплотнения виброплита (V) и трамбующий брус и виброплита (TV). Ширина укладки может с легкостью достигать 3,90 м.

**Интуитивная автоматическая система нивелирования Niveltronic Basic**

В соответствии с концепцией управления ErgoBasic компания VÖGELE также предлагает для укладчиков линейки Classic Line автоматическую систему нивелирования Niveltronic Basic. Она полностью встроена в систему управления машиной и, таким образом, точно согласуется с соответствующим типом машины. Кроме того, Niveltronic Basic впечатляет своим простым и интуитивно понятным управлением. Это позволяет операторам с меньшим опытом быстро освоить эксплуатацию машины. Таким образом, гарантируется укладка на любой поверхности с точным соблюдением профиля. Управление Niveltronic Basic осуществляется для каждой стороны рабочего органа отдельно с помощью компактного и очень прочного дистанционного управления. Пульт дистанционного управления просто достается из магнитного зажима и расширяет радиус действия машиниста, что позволяет ему в любой ситуации в процессе укладки покрытия выбирать наиболее оптимальное положение. Для Niveltronic Basic имеется широкий диапазон типов датчиков, соответствующих разнообразному спектру применения машин. Среди них и механический датчик высоты, и бесконтактные ультразвуковые датчики, и лазерные приемники для укладки площадок.

\*\* Конец пресс-релиза \*\*

Знаков (с пробелами): 4 682

Людвигсхафен / апрель 2019

|  |  |
| --- | --- |
| За дополнительной  информацией обращаться в:  JOSEPH VÖGELE AG  Роланд Шуг, Аня Зер  Joseph-Vögele-Str. 1  67075 Ludwigshafen  Германия  Телефон: +49 621 / 81 05 392  Факс: +49 621 / 81 05 469  Эл. почта: presse@voegele.info  www.voegele.info | Контрольные экземпляры просьба присылать по адресу:  PREWE  Michael Endulat  Goldberger Str. 12  27580 Bremerhaven (Бремерхафен)  Германия  Телефон: +49 471 / 48 17 444  Эл. почта: michael.endulat@prewe.com |

**Фотографии:**

**

Мировая премьера на выставке Bauma 2019: VÖGELE представляет гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1000(i) и колесный асфальтоукладчик SUPER 1003(i)



Новые асфальтоукладчики являются частью новой линейки Classic Line и оснащены простой в освоении концепцией управления ErgoBasic.



Автоматическая система нивелирования Niveltronic Basic полностью интегрирована в систему управления машины и подкупает простотой и интуитивностью управления.