**Larghezze operative da primato e funzioni pratiche**

**I nuovi banchi modello SB 300 e SB 350**

**Con i nuovi banchi rigidi di casa VÖGELE è possibile stendere senza giunti longitudinali il tappeto d’usura di carreggiate stradali larghe persino da 16 a 18 m. Inoltre offrono agli utenti nuove funzioni come la regolazione idraulica della corsa del tamper ed estensioni idrauliche extra larghe, ausili per l’allestimento di utilizzo semplice e un sistema di riscaldamento efficiente.**

Oltre a numerosi modelli di finitrici, la JOSEPH VÖGELE AG ha sviluppato, in tempo per il Bauma 2019, due nuovi banchi di stesa, fissando con essi nuovi parametri di riferimento: i banchi rigidi SB 300 e SB 350, con larghezze base di 3,00 e 3,50 m e larghezze operative massime di 16 e 18 m, sono i banchi più performanti del leader del mercato globale. Anche quando si opera con ampie larghezze di stesa garantiscono la massima planarità senza giunti longitudinali. In combinazione con la grande finitrice SUPER 3000-3(i), la nuova ammiraglia VÖGELE, i banchi sono in grado di posare in opera anche strati di base spessi fino a 50 cm. Il banco SB 300 può essere abbinato anche ad altre finitrici della Premium Line, come la SUPER 1800-3(i), la SUPER 1900-3(i) o la SUPER 2100-3(i). Entrambi i banchi sono disponibili nella variante di compattazione tamper e vibrazione (TV), nonché nelle versioni ad alta compattazione tamper e una barra di compattazione (TP1) o tamper e due barre di compattazione (TP2). Sia il modello SB 300 che il modello SB 350 sono inoltre dotati di un nuovo sistema di riscaldamento con due avvolgimenti per ogni resistenza elettrica: la piastra rasatrice, il tamper e le barre di compattazione vengono riscaldati in modo molto più omogeneo e due volte più velocemente, e sono quindi operativi in breve tempo. “I nuovi banchi rigidi sono progettati per garantire la massima larghezza operativa e le massime prestazioni, ma anche per la massima flessibilità ed efficienza”, afferma Björn Westphal, product manager presso la VÖGELE. “A parte la più recente tecnologia dei banchi, i modelli SB 300 e 350 integrano funzioni di facile utilizzo che, tra l’altro, riducono il tempo di attrezzaggio e velocizzano notevolmente il processo di stesa, anche con larghezze e spessori variabili”.

**Elevata flessibilità grazie alle estensioni idrauliche**

Una caratteristica unica al mondo è la possibilità di variare fino a 2,50 m la larghezza operativa dei due banchi rigidi montando le nuove estensioni idrauliche extra larghe: invece dei precedenti 75 cm, gli operatori possono ora variare la larghezza operativa su entrambi i lati del banco fino a 1,25 m per mezzo della

“SmartWheel”. Ciò offre un elevato grado di flessibilità e un grande risparmio di tempo soprattutto negli interventi con larghezze di stesa variabili, in quanto gli operatori non devono montare o rimuovere manualmente gli elementi di allargamento rigidi del banco in presenza di differenze fino a 2,50 m. “Se, ad esempio, durante un intervento stradale si deve passare su ponti o cavalcavia, gli operatori possono adattare la nuova larghezza di stesa con la ‘SmartWheel’ presente sul pannello di comando ErgoPlus 3 del banco, senza dover eseguire lavori di riattrezzaggio meccanici”, precisa Westphal. “I modelli SB 300 e SB 350 sono quindi estremamente variabili”.

**Grande efficienza e comodità d’uso: funzioni pratiche e ausili per l’allestimento**

VÖGELE ha inoltre semplificato notevolmente il montaggio degli elementi di allargamento rigidi: un nuovo sistema di guida e posizionamento assiste l’operatore nel corretto montaggio dei singoli elementi allargatori. Esso consente di regolarne la posizione con estrema facilità, il che riduce notevolmente il tempo di attrezzaggio. Un altro vantaggio dei nuovi banchi è la regolazione idraulica della corsa del tamper: finora in presenza di spessori di stesa variabili gli operatori dovevano impostare manualmente la corsa del tamper su 2, 4 o 7 mm. Per i modelli SB 300 e SB 350 è ora disponibile l’opzione di regolare la corsa del tamper idraulicamente, e quindi in modo rapido e comodo tramite il sistema di comando ErgoPlus 3, a 4 o 8 mm. Basta premere un solo pulsante. “Se si devono posare in opera strati di spessori differenti con lo stesso banco, questo velocizza le procedure operative e garantisce allo stesso tempo risultati di compattazione di alta qualità”, prosegue Westphal. “I nuovi banchi rigidi sono dunque molto facili da montare e utilizzare nonostante le loro dimensioni”.

\*\* Fine del comunicato stampa \*\*

Caratteri (con spazi): 4.493

Ludwigshafen / Aprile 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Ulteriori informazioni  disponibili presso:  JOSEPH VÖGELE AG  Roland Schug, Anja Sehr  Joseph-Vögele-Str. 1  67075 Ludwigshafen  Germania  Telefono: +49 621 / 81 05 392  Telefax: +49 621 / 81 05 469  E-mail: presse@voegele.info  www.voegele.info | Inviare le copie  giustificative a:  PREWE  Michael Endulat  Goldberger Str. 12  27580 Bremerhaven  Germania  Telefono: +49 471 / 48 17 444  E-mail: michael.endulat@prewe.com |

**Foto:**

**


Prima mondiale al Bauma 2019: con una larghezza base di 3,50 m e una larghezza operativa massima di 18 m, il nuovo banco rigido SB 350 è il rasatore più grande e più performante di casa VÖGELE.



È nuovo anche il banco rigido SB 300 con una larghezza base di 3,00 m e una larghezza operativa massima di 16 m.



Per i modelli SB 300 e SB 350 VÖGELE propone ora l’opzione di regolare la corsa del tamper idraulicamente, e quindi in modo rapido e comodo tramite il sistema di comando ErgoPlus 3.

**

Grande flessibilità: grazie alle nuove estensioni idrauliche extra larghe è possibile variare la larghezza operativa dei banchi SB 300 e 350 fino a 2,50 m.