**惊人的大摊铺宽度和更多的实用性功能：**

**两款新型机械加长式熨平板 SB 300 和 SB 350**

**使用福格勒的两款新型机械式熨平板，可以实现摊铺宽度16至18米的磨耗层无接缝摊铺。这两款新型熨平板还为用户提供诸多全新功能，比如夯锤行程液压调节、超宽液压伸缩加长段、用户友好型安装助手以及高效的加热系统。**

在 2019 年德国 Bauma 展会上，福格勒公司除了会推出多款新型摊铺机之外，还将展出两款新开发的新型熨平板——标准再度升级：SB 300 和 SB 350机械加长式熨平板，凭借着3米、3.5米的基本宽度，以及16米和18米的最大摊铺宽度，成为了福格勒产品范围内性能最高的两款熨平板。它们确保了最大的表面精确度，即使大宽度摊铺时，也完全不成问题——摊铺没有纵向接缝。当与福格勒的新款旗舰机超级3000-3（i）大型摊铺机配套使用时，这两款熨平板甚至可以实现厚达50公分的基层摊铺作业。SB 300 熨平板还可以与高端系列产品的其它摊铺机，比如超级 1800-3（i）、超级 1900-3（i）和超级 2100-3（i）配套使用。这两款新品既可以装备成TV（带夯锤和振动器）型式，也可以装备成TP1（带夯锤和一个压力梁）和TP2 （带夯锤和两个压力梁）的强夯型式。SB 300 和 SB 350 均额外配备新的加热系统，每条加热棒有两个线圈：该系统能够更快、更均匀的加热熨平板底板、夯锤和压力梁，加热速度是以前的两倍——短时间内准备就绪，投入使用。“这两款新型机械式熨平板不仅能够实现最大摊铺宽度和性能，而且提供了更大的使用灵活性，性价比也更高。”福格勒产品经理Björn Westphal 这样说到。“除了最新的熨平板技术，SB 300 和 SB 350 还具有用户友好型的许多实用性功能，这些功能既减少了组装时间，又大大加速了摊铺进程，即使在摊铺宽度和层厚不同的摊铺工况下，也毫无问题。”

**液压伸缩加长段确保更高的使用灵活性**

通过新开发的液压伸缩加长段，可对两款熨平板进行宽达2.5米的液压调整，这可是一个独家亮点：机手不再局限于之前的 75 公分调节范围，现在使用旋转式开关，熨平板摊铺宽度便可以单侧实现 1.25 米的液压伸缩。这不但确保了高度的使用灵活性，而且节省了时间——特别是在摊铺宽度不同的项目中，机手不再需要手动拆装加长块。“例如，在一个施工项目中，需要过桥，机手可以通过 ErgoPlus 3 熨平板边控面板上的旋转式宽度控制开关，调整熨平板至新的摊铺宽度，无需任何改型工作。” Westphal 这样解释到。“这使得SB 300 和 SB 350 机械式熨平板极为灵活，方便使用。”

**高效、便捷：更多的实用性功能和安装助手**

福格勒还大大简化了机械加长块的安装：一款新开发的伸缩定位系统，帮助机手正确地安装单个的拼装块，这使调节变得更加简单，大大减少了组装时间。这两款新型熨平板的另一个亮点就是夯锤行程的液压调节：到目前为止，当摊铺层厚度不同时，机手还必须手动设置2、4或者7 mm的夯锤行程。现在 SB 300 和 SB 350 这两款机械式熨平板可以选择装配能够液压

调节的夯锤行程（4或8 mm），通过ErgoPlus 3 操控系统实现，使施工流程更加快速、便捷。一键搞定。“当使用相同的熨平板进行不同层厚的摊铺时，不仅加速了施工进程，而且确保了高品质的压实效果。” Westphal 继续谈到，“新型机械式熨平板尽管尺寸不一，但是易于操作和安装。”

\*\* 新闻稿结束 \*\*

字数（含空格）：1,575

路德维希港 / 2019年4月

|  |  |
| --- | --- |
| 了解更多信息， 联系方式如下：  JOSEPH VÖGELE AG  Roland Schug, Anja Sehr  Joseph-Vögele-Str.1  67075 Ludwigshafen  Germany  电话：+49 621 / 81 05 392  传真：+49 621 / 81 05 469  邮箱：presse@voegele.info  www.voegele.info | 请将样本  发送至：  PREWE  Michael Endulat  Goldberger Str.12  27580 Bremerhaven  Germany  电话：+49 471 / 48 17 444  邮箱：michael.endulat@prewe.com |

**Photos:**

**


2019年德国Bauma展上首次亮相：凭借3.5米的基本宽度，18米的最大摊铺宽度，新型SB 350 机械式熨平板成为福格勒熨平板中最大、性能最高的一款产品。



另一款新品是SB 300 机械加长式熨平板，这款熨平板的基本宽度 3 米，最大摊铺宽度达 16米。



福格勒推出两款全新的机械式熨平板 SB 300 和 SB 350，它们均可选配 4或8 mm、液压调节的夯锤行程，通过 ErgoPlus 3 操控系统实现，使施工流程更加快速、便捷。

**

高度的灵活性：全新升级的超宽液压伸缩加长段，确保SB 300 和 SB 350 机械式熨平板能够液压调节至2.5米。