Vögele │ 福格勒全新紧凑型摊铺机

SUPER 1380i 和 SUPER 1383i 操作简单，采用先进的驱动技术

作为道路摊铺机的全球市场领军者，我们推出了两款摊铺宽度为 0.75 至 5 m 的新型摊铺机：超级 1380i 履带式摊铺机和超级 1383i 轮式摊铺机。这两款摊铺机均装备了动力十足的低排放发动机，并且能够提供所有的主要摊铺功能，确保优异的摊铺质量，性价比更高。

坚固而强劲的两款摊铺机

福格勒现推出两款专为中国市场打造的紧凑型摊铺机：超级 1380i 和超级 1383i，它们既适用于各种交通区域的修复作业，也适用于经济高效地完成市中心和主要道路上的高标准项目。这两款紧凑型摊铺机都面向高度重视稳健可靠工程的客户。它们不仅具有所有基本的摊铺功能，而且装备了易于学习和掌握的 ErgoBasic 操控系统以及可供选择的 Niveltronic Basic 自动纵横坡控制系统。其紧凑型设计、81 kW 的柴油发动机功率和高达 350 吨/小时的大摊铺能力，都使得这两款机器无比坚固、用途广泛、动力十足。AB 340熨平板具有 T（装备夯锤）、V（装备振动器）和 TV（装备夯锤和振动器）三种型式，超级 1380i 和超级 1383i可以与其中任意一种型式配套使用，实现 1.8 至 3.4 m 的摊铺宽度。此外，通过装备减宽靴，最小摊铺宽度可达 0.75 m，而通过机械加长块，可实现 5 m 的最大摊铺宽度。

低排放

两款摊铺机均配备强劲的四缸柴油发动机，2,000 rpm 时功率达 81 kW。它还低排放、低油耗：使用柴油微粒过滤器 （DPF） 和柴油氧化催化剂 （DOC） 进行有效的尾气排放后处理，加上智能电子发动机控制，可显著减少有害物质。因此，福格勒这两款紧凑型摊铺机符合NR4即国四排放标准，并在其机器名称中带有后缀 “i” ：该后缀代表 “智能型排放控制”，表示采用最新技术、确保更低排放的环保型发动机。

ErgoBasic 操作简单

超级 1380i 和超级 1383i装备了 ErgoBasic 操控系统，其操作也能像“-3”系列摊铺机上的 ErgoPlus 3 系统一样，快速、精确、直观，但 ErgoBasic 仅限于所需的基本功能。这其中包括清晰的功能排布和状态显示、各种模式的控制、方便夜间施工的自动背景照明以及通过旋扭控制器或方向盘现实的简单转向。此外，新款摊铺机还凭借摆出式座椅和可旋转的机手控制面板，使施工更加人性化，为操作人员提供了更大的舒适性。ErgoBasic 和 ErgoPlus 3 两大操控系统都是基于相同的操作理念，具有相同的符号标识，用户可以非常轻松便捷地在不同的福格勒摊铺机之间切换使用。

操作简单、直观的 Niveltronic Basic自动纵横坡控制系统

福格勒还提供了一个与 ErgoBasic 操控系统相匹配的自动纵横坡控制系统：Niveltronic Basic。它与机器的控制系统完全集为一体，因此，特别适用于这两款机器。这个自动纵横坡控制系统可以通过熨平板两侧各有的独立紧凑、十分坚固的熨平板边控面板，实现单独控制。它的操作非常简单直观，可以确保理想的摊铺效果。此外，Niveltronic Basic 还可以与各式福格勒传感器连接使用，从机械式传感器到非接触式超声波传感器或激光接收器，进一步拓宽了其应用范围。

图片



JV\_SUPER\_138Xi\_001\_PR

新型超级 1380i和超级 1383i都装备了动力十足的、功率 81 KW 的柴油发动机以及易于操作的 ErgoBasic 操控系统，它们施工高效、摊铺效果令人满意，是性价比非常高的两款机器。

注意：这些照片仅限预览使用。请使用从维特根集团网站下载的 300 dpi 分辨率的照片，用于出版物上的印刷。

了解更多信息，联系方式如下：

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Strasse 2

53578 Windhagen

Germany

Phone: +49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: +49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: PR@wirtgen-group.com

[www.wirtgen-group.com](http://www.wirtgen-group.com)