**KLEEMANN** | **Konik kırıcılar ve darbeli kırıcılar için daha çeşitli uygulamalar**

**MOBICONE MCO 90(i) EVO2 ve MOBIREX MR 110(i) EVO2 için çift katlı elek ünitesi**

**Mobil MOBICONE MCO 90(i) EVO2 konik kırıcı ve mobil MOBIREX MR 110(i) EVO2 darbeli kırıcı artık isteğe bağlı olarak çift katlı elek ünitesi ile donatılabilir.**

Konik kırıcı ağırlıklı olarak sert taş, darbeli kırıcı yumuşak ve orta-sert taşta ve geri dönüşümde kullanılmaktadır. Her iki tesis türünden de çok iyi bir ürün kalitesi beklenmektedir. Yeni isteğe bağlı çift katlı elek ünitesi sayesinde, artık ek bir elek tesisi kullanmadan tek bir makine ile iki sınıflandırılmış nihai tane boyutlarını üretmek mümkün.

**Çift katlı elek ünitesi, çok çeşitli uygulamalar ve esneklik sağlar**

Geniş elek yüzeyi, 20 mm'nin altındaki tane boyutlarında bile etkili eleme sağlar. İnce tane konveyörü tahliye yüksekliği, büyük bir stok hacmi için tasarlanmıştır. Elek üstü malzeme geri sevk bandı üzerinden ilgili elek üstü malzeme kapalı bir malzeme döngüsünde işlenebilir. Konveyör, yandan tahliyenin de mümkün olması için opsiyonel olarak 100 °'ye kadar hidrolik olarak döndürülebilir. Bu sayede manuel olarak böbrek şeklinde bir atık yığını oluşturulabilir.

Bir uygulamada yalnızca sınıflandırılmış bir nihai tane ebadı üretilecekse, elek ünitesi tek katlı bir varyant olarak kullanılabilir.

**Etkili temizlik için rüzgar eleği**

MOBIREX MR 110(i) EVO2 genellikle geri dönüşümde kullanıldığından, burada isteğe bağlı olarak rüzgar elekleri kullanılır. Malzeme hafif malzemelerden (örn. ahşap ve plastik) kaynaklanan kirlilikten temizlendiğinden, bunlar malzeme kalitesinin artmasını sağlar. Hava akışı malzemeye bağlı olarak ayarlanabilir. Bu şekilde el ve sıralama işini azaltır. Rüzgar eleği sadece elek ünitesi ile birlikte kullanılabilir. Çift katlı arka elek ünitesi ile orta tane temizlemek için isteğe bağlı olarak ikinci bir rüzgar elek kullanılabilir.

Fotoğraf:



**KL\_Double-deck post screening unit**

MOBICONE MCO 90(i) EVO2 ve MOBIREX MR 110(i) EVO2 artık isteğe bağlı olarak çift katlı elek ünitesi ile donatılabilir.

*Bilgi: Bu fotoğraf yalnızca önizleme içindir. Yayınlarda çıktı almak için lütfen Wirtgen Group web sitesinde indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafı kullanınız.*

|  |  |
| --- | --- |
| Daha fazla bilgiyi  şurada bulabilirsiniz:  WIRTGEN GROUP  Halkla İlişkiler  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Almanya  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966  Faks: +49 (0) 2645 131 – 499  E-posta: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |