**KLEEMANN** | **Mayor variedad de aplicaciones para machacadoras de cono y molinos de impacto**

**La unidad de cribado frontal con cubierta doble para MOBICONE MCO 90(i) EVO2 y MOBIREX MR 110(i) EVO2**

**La machacadora de cono móvil MOBICONE MCO 90(i) EVO2 y el molino de impacto móvil MOBIREX MR 110(i) EVO2 pueden equiparse opcionalmente con una unidad de cribado frontal con cubierta doble.**

Las machacadoras de cono pueden emplearse principalmente en piedra dura y los molinos de impacto, en piedra de dureza blanda y media, así como en el ámbito del reciclaje. De ambos tipos de instalaciones se espera una excelente calidad de producto. Gracias a la nueva unidad de cribado frontal con cubierta doble, es posible crear dos granulometrías finales clasificadas incluso con una sola máquina, sin emplear una instalación de la criba adicional.

**La unidad de cribado frontal con cubierta doble ofrece una gran variedad de aplicaciones y versatilidad**

La gran superficie de la criba permite un cribado eficaz incluso con granulometrías inferiores a 20 mm. La altura de descarga de la cinta de finos tiene el mejor diseño posible para lograr una gran capacidad de apilaje. A través de una cinta de retorno, la fracción superior puede procesarse en un circuito del material cerrado. La cinta puede girar hidráulicamente hasta 100°, de manera que también es posible una descarga lateral. De esta manera, se puede crear manualmente un vaciado arriñonado.

Si en una aplicación solo se debe crear un grano final clasificado, se puede emplear la unidad de cribado frontal como variante de cubierta simple.

**Separador por aire para una limpieza efectiva**

Puesto que el MOBIREX MR 110(i) EVO2 suele emplearse para el ámbito del reciclaje, es posible usar opcionalmente separadores por aire. Estos proporcionan una gran calidad del material, ya que este se limpia de las impurezas de los materiales ligeros (por ejemplo, madera y plástico). El flujo de aire se puede ajustar en función del material. Por lo tanto, se reduce el trabajo manual y de clasificación. El tamiz solo se puede utilizar en combinación con la unidad de cribado frontal. Para la unidad de cribado frontal de cubierta doble, se puede emplear opcionalmente un segundo separador por aire para la limpieza de las fracciones intermedias.

Foto:



**KL\_Double-deck post screening unit**

La MOBICONE MCO 90(i) EVO2 y el MOBIREX MR 110(i) EVO2 pueden equiparse opcionalmente con una unidad de cribado frontal con cubierta doble.

*Nota: Esta foto es solo para fines de vista previa. Para la impresión en publicaciones, utilice la foto en una resolución de 300 dpi que está disponible para su descarga en las páginas web del Grupo Wirtgen.*

|  |  |
| --- | --- |
| Encontrará más información  en:  GRUPO WIRTGEN  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Alemania  Teléfono: +49 (0) 2645 131 – 1966  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  Correo electrónico: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |