**KLEEMANN** | **Maior diversidade de aplicações para britadores de cone e de impacto**

**Peneira final de deck duplo para o MOBICONE MCO 90(i) EVO2 e o MOBIREX MR 110(i) EVO2**

**Agora, o britador de cone móvel MOBICONE MCO 90(i) EVO2 e o britador de impacto móvel MOBIREX MR 110(i) EVO2 podem, opcionalmente, ser equipados com uma peneira final de deck duplo.**

Os britadores de cone são usados, sobretudo, em rocha dura e os britadores de impacto em rocha de dureza baixa a média, bem como na reciclagem. De ambos os tipos de plantas, se espera uma qualidade muito boa do produto. Agora, graças à nova peneira final de deck duplo opcional, também é possível usar uma só máquina – sem o uso de uma planta de peneiramento adicional – para produzir dois agregados finais classificados.

**A peneira final de deck duplo proporciona uma grande diversidade de aplicações e flexibilidade**

A grande área de peneiramento permite um classificação eficaz, mesmo em agregados menores que 20 mm. A altura de descarga da correia de finos está projetada para um grande volume de material. Através da correia de retorno de agregado extra grande, é possível processar o agregado extra grande em um circuito fechado de material. Opcionalmente, a correia pode ser basculada hidraulicamente até 100 °, assim permitindo também uma descarga lateral. Desta forma, pode ser gerado manualmente um monte de minério em forma de rim.

Se, em uma aplicação, pretende-se gerar apenas um produto, a peneira final pode, simplesmente, ser usada como apenas um deck.

**Separador de ar para uma limpeza eficaz**

Como o MOBIREX MR 110(i) EVO2 é frequentemente usado na reciclagem, podem ser usados separadores de ar opcionais. Estes proporcionam maior qualidade do material, que é limpo de impurezas por substâncias leves (p. ex., madeira e plástico). O fluxo de ar pode ser regulado conforme o material. Desta forma, se reduz o trabalho manual e de separação. O separador de ar só pode ser usado em conjunto com a unidade de peneiramento final. Com a unidade de peneiramento final de deck duplo, pode, opcionalmente, ser usado um segundo separador de ar para a limpeza do agregado médio.

Foto:



**KL\_Double-deck post screening unit**

Agora, o MOBICONE MCO 90(i) EVO2 e o MOBIREX MR 110(i) EVO2 podem, opcionalmente, ser equipados com uma peneira final de deck duplo.

*Indicação: esta foto serve apenas de pré-visualização. Para impressão em publicações, use as fotos em resolução de 300 dpi que estão disponíveis para download nas páginas web do Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Você poderá encontrar  mais informações em:  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Deutschland  Telefone: +49 (0) 2645 131 – 1966  Fax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |