**KLEEMANN** **| Lielāka konusveida un rotora drupinātāju pielietojuma daudzveidība**

**Divu klāju sekundārās sijāšanas bloks drupinātājiem MOBICONE MCO 90(i) EVO2 un MOBIREX MR 110(i) EVO2**

**Mobilo konusveida drupinātāju MOBICONE MCO 90(i) EVO2 un mobilo rotora drupinātāju MOBIREX MR 110(i) EVO2 tagad var papildus aprīkot arī ar divu klāju sekundāro sijāšanas bloku.**

Konusveida drupinātājus galvenokārt izmanto darbam ar cietu iezi, savukārt rotora drupinātājus darbam ar mīkstu un vidēji cietu iezi un otrreizējā pārstrādē. No abiem iekārtu veidiem tiek sagaidīta ļoti augsta produktu kvalitāte. Pateicoties jaunajam izvēles divstāvu pēc-sijāšanas blokam, tagad ir iespējams arī ar vienu iekārtu, neizmantojot papildu sijāšanas iekārtu, ražot divus klasificētus gala šķembu izmērus.

**Divu klāju sekundārāis sijāšanas bloks garantē augstu pielietojuma daudzveidību un elastību**

Lielā sijāšanas virsma nodrošina efektīvu sijāšanu pat šķembu izmēriem, kas mazāki par 20 mm. Smalko šķembu konveijera izplūdes augstums ir paredzēts maksimālam krājumu apjomam. Lielgabarīta šķembas var apstrādāt slēgtā materiāla ķēdē, izmantojot atpakaļgaitas konveijeru. Pēc izvēles konveijeru var hidrauliski pagriezt līdz 100°, kas nodrošina arī sānu izkraušanu. Tādējādi krājumus nieres formā var izveidot manuāli.

Ja ir paredzēta tikai viena klasificēta šķembu izmēra ražošana, sekundārās sijāšanas bloku var vienkārši izmantot kā vienstāva versiju.

**Gaisa plūsmas sieti efektīvai tīrīšanai**

Tā kā MOBIREX MR 110(i) EVO2 bieži tiek izmantots otrreizējā pārstrādē, šeit kā papildaprīkojums tiek izmantoti gaisa plūsmas sieti. Tie garantē augstāku materiāla kvalitāti, jo no materiāla tiek izsijāts piesārņojums, ko rada viegls materiāls (piemēram, koks un plastmasa). Tad gaisa plūsmu var precīzi kontrolēt atkarībā no materiāla. Tādējādi tiek samazināts manuālais un šķirošanas darbs. Gaisa plūsmas sietu var izmantot tikai kopā ar sekundārās sijāšanas bloku. Izmantojot divu klāju sekundāro sijāšanas bloku, vidējo šķembu attīrīšanai var izmantot otru gaisa plūsmas sietu.

Attēli:



**KL\_Double-deck post screening unit**

Drupinātāju MOBICONE MCO 90(i) EVO2 un MOBIREX MR 110(i) EVO2 tagad var papildus aprīkot ar arī divu klāju sekundārās sijāšanas bloku.

*Piezīme: Šis fotoattēls kalpo tikai kā priekšskatījums. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotoattēlu 300 dpi izšķirtspējā, kas ir pieejama lejupielādei Wirtgen Group tīmekļa vietnēs.*

|  |  |
| --- | --- |
| Papildu informācija  ir pieejama no:  WIRTGEN GROUP  Sabiedrisko attiecību departaments  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Vindhāgena  Vācija  Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966  Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499  E-pasts: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |