**KLEEMANN** | **Расширение областей применения конусной и роторной дробилок**

**Двухдековый сортировочный грохот для MOBICONE MCO 90(i) EVO2 и MOBIREX MR 110(i) EVO2**

**Мобильная конусная дробилка MOBICONE MCO 90(i) EVO2 и мобильная роторная дробилка MOBIREX MR 110(i) EVO2 теперь опционально могут оснащаться двухдековым сортировочным грохотом.**

Конусные дробилки используются преимущественно для дробления твёрдой горной породы, роторные дробилки — для дробления мягкой и среднетвёрдой горной породы, а также для дробления вторичного сырья. При этом установки обоих типов обеспечивают очень хорошее качество конечного продукта. Благодаря новому, доступному в виде опции двухдековому сортировочному грохоту теперь можно получать продукт двух разных конечных фракций, используя только одну машину — без дополнительной сортировочной установки.

**Двухдековый сортировочный грохот обеспечивает широкие возможности применения и высокую гибкость в эксплуатации**

Большая рабочая поверхность обеспечивает эффективное грохочение даже при размере зерна < 20 мм. Высота разгрузки конвейера для мелкой фракции рассчитана на максимально большой объём отвала. Конвейер возврата надрешётного продукта позволяет обрабатывать надситовую фракцию в закрытом (замкнутом) контуре. Для возможности боковой разгрузки конвейер может поворачиваться с помощью гидропривода на угол до 100°. Таким образом можно получать отвал почкообразной формы.

Если нужно получить только один отсортированный конечный продукт, то сортировочный грохот можно просто использовать с одной декой.

**Воздушный сепаратор для эффективной очистки**

Так как MOBIREX MR 110(i) EVO2 часто применяется для переработки вторичного сырья, здесь используются опциональные воздушные сепараторы. Они обеспечивают более высокое качество конечного продукта благодаря очистке от включений лёгких материалов (например, древесины и пластика). При этом воздушный поток может регулироваться в зависимости от материала. Это сокращает объём необходимых ручных манипуляций и работ по сортировке. Воздушный сепаратор может использоваться только в комбинации с узлом повторного грохочения. В случае двухдекового сортировочного грохота в виде опции можно использовать второй воздушный сепаратор для очистки средней фракции.

Фото:



**KL\_Double-deck post screening unit / двухдековый сортировочный грохот**

MOBICONE MCO 90(i) EVO2 и MOBIREX MR 110(i) EVO2 теперь в виде опции могут оснащаться двухдековым сортировочным грохотом.

*Указание: эта фотография предназначена только для предварительного просмотра. Для размещения в СМИ используйте фотографию с разрешением 300 dpi, доступную для скачивания на веб-сайтах Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительную информацию  можно получить здесь:  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Германия  Тел.: +49 (0) 2645 131 – 1966  Факс: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |