**KLEEMANN** | **Maggiore varietà di applicazioni per i frantoi a cono e a urto**

**Unità di vagliatura secondaria a due piani per il MOBICONE MCO 90(i) EVO2 e il MOBIREX MR 110(i) EVO2**

**Il frantoio a cono mobile MOBICONE MCO 90(i) EVO2 e il frantoio a urto MOBIREX MR 110(i) EVO2 possono essere dotati solo come opzione di un'unità di vagliatura secondaria a due piani.**

I frantoi a cono sono utilizzati principalmente per la roccia dura, i frantoi a urto per la roccia tenera e medio-dura e per il riciclaggio. Da entrambi i tipi di impianto ci si può aspettare un'ottima qualità del prodotto. Grazie alla nuova unità di vagliatura secondaria a due piani, opzionale, è ora possibile produrre due granulometrie classificate anche con una sola macchina, senza dover ricorrere a un impianto di vagliatura aggiuntivo.

**L'unità di vagliatura secondaria a due piani assicura un'elevata varietà di applicazioni e flessibilità**

L'ampia superficie di vagliatura consente una vagliatura efficace anche per granulometrie inferiori a 20 mm. L'altezza di scarico del nastro a pezzatura fine è progettata per ottenere il massimo volume di accumulo possibile. Mediante il nastro di ricircolo apposito, il sopravaglio può essere lavorato in un circuito del materiale chiuso. Come opzione, il nastro è orientabile idraulicamente per un massimo di 100°, per cui diventa possibile anche uno scarico laterale. In questo modo è possibile realizzare manualmente un cumulo dalla forma a rene.

Se in un'applicazione si deve produrre solo una pezzatura finale classificata, l'unità di vagliatura secondaria può essere utilizzata semplicemente come variante a un piano.

**Soffiatore ad aria per una pulizia efficace**

Poiché la MOBIREX MR 110(i) EVO2 viene spesso utilizzata per il riciclaggio, i soffiatori sono utilizzati come opzione. Garantiscono una migliore qualità del materiale, in quanto il materiale viene ripulito dalle impurità di sostanze leggere (ad esempio, legno e plastica). La corrente d'aria in proposito può essere regolata a seconda del materiale. In questo modo è possibile ridurre il lavoro manuale e di smistamento. Il separatore pneumatico a cascata è utilizzabile soltanto in abbinamento all'unità di vagliatura secondaria. Con l'unità di vagliatura secondaria a due piani, è possibile utilizzare un secondo soffiatore per pulire la pezzatura media.

Foto:



**KL\_Double-deck post screening unit**

La MOBICONE MCO 90(i) EVO2 e la MOBIREX MR 110(i) EVO2 possono essere dotate solo in opzione di un'unità di vagliatura secondaria a due piani.

*Avvertenza: questa foto è puramente illustrativa. Per la stampa nelle pubblicazioni si prega di utilizzare la foto con risoluzione 300 dpi, che può essere scaricata dal sito web del Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Altre informazioni  sono disponibili presso:  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Germania  Telefono: +49 (0) 2645 131 – 1966  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |