**KLEEMANN** | **Plus de polyvalence pour broyeurs à cône et à percussion**

**Crible embarqué à deux étages pour le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 et le MOBIREX MR 110(i) EVO2**

**Le broyeur à cône mobile MOBICONE MCO 90(i) EVO2 et le broyeur à percussion mobile MOBIREX MR 110(i) EVO2 peuvent à présent être équipés en option d'un crible embarqué à deux étages.**

Les broyeurs à cône sont employés principalement pour la roche dure ; les broyeurs à percussion pour la roche tendre à mi-dure ainsi que pour le recyclage. Une très bonne qualité de produit est escomptée des deux types d'installation. Grâce au nouveau crible embarqué en option, il est maintenant possible d'obtenir, avec une seule machine et sans employer d'installation de criblage supplémentaire, deux granulométries finales classifiées.

**Le crible embarqué à deux étages assure une grande polyvalence et flexibilité**

La grande surface de criblage permet un criblage performant même pour des granulométries inférieures à 20 mm. La hauteur de déchargement du convoyeur des produits fins est conçue pour des terrils de grand volume. Via un convoyeur de retour des surclassés, ceux-ci peuvent être traités dans un circuit de matériaux fermé. En option, le convoyeur peut pivoter hydrauliquement jusqu'à 100 °, ce qui permet également une extraction latérale. Il est également possible de générer manuellement un terril en forme de rein.

Si une seule granulométrie finale doit être produite dans une application, le crible embarqué peut être utilisé comme variante à un étage.

**Séparateur à air pour nettoyage efficace**

Vu que le MOBIREX MR 110(i) EVO2 est souvent employé dans le recyclage, des séparateurs à air sont utilisés ici en option. Ceux-ci assurent une meilleure qualité de matériau, car celui-ci est débarrassé des impuretés dus à des substances légères (par ex. bois et plastique). Le débit d'air peut être asservi avec précision en fonction de chaque matériau. Ceci permet de réduire les travaux manuels de tri. Le séparateur à air ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le crible embarqué. Dans le cas du crible embarqué à deux étages, un deuxième séparateur à air peut être utilisé en option pour nettoyer les produits intermédiaires.

Photo :



**KL\_Double-deck post screening unit**

Le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 et le MOBIREX MR 110(i) EVO2 peuvent à présent être équipés en option d'un crible embarqué à deux étages.

*Remarque : Cette photo n'est qu'un aperçu. Pour une intégration dans des publications, veuillez utiliser la photo en résolution 300 dpi qui est à votre disposition en téléchargement sur les sites internet du Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pour plus d’informations,  adressez-vous à :  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Allemagne  Téléphone : +49 (0) 2645 131 – 1966  Fax : +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail : PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |