**Kleemann | Mobilais sijātājs rupjam malumam MOBISCREEN MSS 802(i) EVO**

**Lielāka elastība un efektivitāte uz vietas**

**Jaunais MOBISCREEN MSS 802(i) EVO piedāvā lietotājiem mobilu, efektīvu sijāšanas iekārtu, kas izstrādāta, lai risinātu mainīgās dažādo pielietojumu problēmas. Ar savu pārdomāto iekārtas dizainu un elastīgajām pārveidošanas iespējām Kleemann parāda, kā var garantēt augstu materiālu plūsmu dabīgā akmens un pārstrādes pielietojumos.**

**Sijāšana kļuvusi vieglāka**

Izstrādājot MOBISCREEN MSS 802(i) EVO, jaunas paaudzes sijāšanas iekārtu un MS 15 Z pēcteci, Kleemann apzināti koncentrējas uz lietotāja perspektīvu. Sijāšanas procesa tehnoloģijai ir jābūt vienkāršai un drošai lietošanā visiem lietotājiem. Jaunā iekārta pārsteidz ne tikai ar tehnoloģiskajiem aspektiem procesa secībā, bet arī ar savu ergonomisko dizainu, optimizēto darbību un lietotājam draudzīgo apkopes koncepciju.

**Uzlabota mobilitāte un pielietojuma elastība**

Iekārtu ar proporcionāli kontrolētu ritošo daļu var ātri pārvietot vai nu ar zemo iekrāvēju, vai arī uz citu darbavietu vai būvlaukumā. Papildus citiem jaunā MSS 802(i) EVO uzlabojumiem sānu iztukšošanas konveijeru salocīšana bez nepieciešamības izjaukt nepārprotami samazina uzstādīšanas laiku. Palielinātu pielietojuma mainīgumu nodrošina tvertnes aizmugurējā siena, kuru var salocīt trīs augstumos, kas ļauj papildināt drupināšanas iekārtas ar zemāku izplūdes augstumu. Lielais sijātāju virsmu piedāvājums un vienkārša sijāšanas parametru regulēšana, kas ļauj ātri pielāgot MSS 802(i) EVO ļoti plašam padeves materiālu klāstam, samazina uzstādīšanas laiku un līdz ar to arī prasības personālam un izmaksas. Sijātāja korpusa leņķis ar plašu regulēšanas diapazonu no 15,4° līdz 20° ļauj optimizēt sijātāja jaudu. **Īpašs akcents: vienkārša un ātra pārveidošana no trīs veidu šķirošanas uz diviem.** Tāpēc MSS 802(i) EVO var izmantot divu vai trīs galīgo graudu izmēru ražošanai un izlādei, turklāt pārveidošana ir ātra un vienkārša.

**Izmantojamība un ergonomika lielākam komfortam un drošībai**

Intuitīva iekārtas vadība ar automātisko palaišanu samazina darbības kļūdu risku un ietaupa mācīšanās laiku. Visas attiecīgās funkcijas var vadīt no droša attāluma, kas nodrošina augstu darba drošību. Citi lietotājam draudzīgi aspekti ietver ļoti labas piekļuves iespējas un atjautīgus tīrīšanas risinājumus, kas samazina apkopes radītās dīkstāves. Izmantojot visus šos risinājumus, Kleemann koncentrējās uz tipisku lietotāju darba dienu. Tas attiecas arī uz standarta sērijas LED apgaismojumu, pēc izvēles pieejamo paplašināto augstākās kvalitātes darba zonu apgaismojumu vai dāsni palielinātajām darba platformām.

**Efektīva un precīza procesu secība optimālai materiāla plūsmai**

Optimizēta materiālu plūsma ir visu sijāšanas iekārtu galvenais aspekts. Tikai tad, ja visas sastāvdaļas ir saskaņotas viena ar otru, var sasniegt augstu produktivitāti ar minimālām ekspluatācijas izmaksām. Ar savu jauno mobilo sijātāju rupjam malumam Kleemann parāda, ko var sasniegt jaunākās paaudzes sijāšanas iekārtas. Tas ietver plašu drupinātāja izlādes konveijeru, uz kura, tāpat kā visiem citiem konveijeriem, ir bezpakāpju ātruma regulēšana, klāstu, kā arī lielu sistēmu materiālu pārnešanai uz sijātāja klāju optimālai sijāšanas virsmas izmantošanai. Liels izlādes augstums un līdz ar to lielāki krājumi, pateicoties pēc izvēles pieejamajam pagarinātajam drupinātāja izlādes konveijeram un teleskopiskajiem sānu izlādes konveijeriem, garantē ideālu procesu būvlaukumā.

Pats par sevi saprotams, ka jauno MOBISCREEN MSS 802(i) EVO var darbināt, izmantojot līnijas savienojumu ar visām procesā un drošības sistēmā integrētajām EVO un PRO drupināšanas iekārtām. Īpašu pielietojuma elastību nodrošina procesa savienojumam nepieciešamā krājumu zonde, kuru var novietot uz jebkura iekārtas izlādes konveijera.

Attēli:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KL\_MOBISCREEN\_MSS\_802\_EVO**  MSS 802(i) EVO pārsteidz ar dabīgā akmens un apstrādes padeves jaudu līdz 500 t/h. |

*Piezīme. Šis fotoattēls kalpo tikai kā priekšskatījums. Drukāšanai publikācijās lūdzu izmantojiet fotogrāfiju 300 dpi izšķirtspējā, kas pieejama lejupielādei Wirtgen Group mājaslapās.*

|  |  |
| --- | --- |
| Papildu informācija pieejama no:  WIRTGEN GROUP  Sabiedrisko attiecību departaments  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Vindhāgena  Vācija  Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966  Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499  E-pasts: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |