Vögele │ Tire 5 finişer Almanya'nın en yüksek şato harabesine giden virajlı yolunu yeniliyor

SUPER 1800-5 X’le iddialı kaplama yenileme

Keskin virajlar, dik yokuşlar ve dar geçitler, 1.277 m yükseklikteki Falkenstein şatosuna ve alt tarafında bulunan, gurme restoranı olan otele giden arterin ana özellikleri. Burada yeni Vögele SUPER 1800-5 X yol finişeri, bu serim görevi için neden en doğru seçim olduğunu gösteriyor.

Birçok Zorluk Barındıran Bir Şantiye

şato harabesine giden, 2 km'den biraz daha uzun yol, kısmen yalnızca 3 m ene sahip ve epeyce yıpranmış durumda. Yol girintili çıkıntılı ve derin çöküntülere sahip. “Şantiye çok fazla nitelik barındırıyor. Dik eğimlerle ve aynı zamanda çok dar virajlarla karşı karşıyayız. Bu görevi, serme ve lojistik açısından bir zorluk", diye tarif ediyor, görevlendirilen Josef Böck GmbH'nın şirket müdürü Böck. Çalışmayı daha önce titizlikle planlamış. Keskin virajlar nedeniyle karma malzeme sevkiyatı için yalnızca üç akslı kamyonlar kullanılabiliyor. Buna, halledilmesi gereken mesafede, yalnızca kısıtlı kaçış noktalarının bulunması ekleniyor. Kamyonlar uzun mesafeler boyunca geri geri gitmek zorunda. Ayrıca yüksek kaliteli bir uygulama açısından esnek ve kolay kullanılabilen bir yol finişeri belirleyici öneme sahip.

SUPER 1800-5 X: Kompakt, Yüksek Performanslı ve Yönlendirme Konusunda Hassas

Falkenstein'da kullanılan Vögele SUPER 1800-5 X yol finişeri, 6,15 m uzunluğuyla yüksek performansı düşünüldüğünde, görece kompakt. Ayrıca yüksek çekiş ve hassas bir yönlendirme sunuyor; bu da dar alan koşulları düşünüldüğünde serim ekibine fayda sağlıyor: Bir tarafta dağ, diğer tarafta dik bir yamaç. Burada, dar caddede hiçbir yere sürtünmemek için finişerin milimetrik hassasiyetle yönlendirilmesi gerekiyor. “Tire 5 finişerle bu çok iyi yapılabiliyor. Mükemmel hakimiyet, SmartWheel ile hassas yönlendirme ve tam tabla genişlik ayarı sayesinde, bu zorlu virajlarda asfalt serimi yapılabiliyor. Finişer yolu mükemmel bir şekilde koruyor ve mevcut kötü koşullar ve farklı kaplama kalınlıkları göz önüne alındığında, hiç de kolay olmayan düzgün bir kaplama deseni elde ediyoruz Burada tablanın yüksek sıkıştırma bıçağı, yüksek bir ön sıkıştırma elde etmek açısından çok yararlı" diyor Sascha Böck yeni finişerle yapılan ilk 500 m asfalt seriminden sonra. AB 500 TP1 genişleyen tabla, 2,55 m ve 5,00 m arasında hidrolik olarak ayarlanabiliyor. Tabla uzatmalar monte edilerek 8,75 m'ye kadar uzatılabiliyor.

Geliştirilmiş Kullanım Sistemi Çok Yardımcı Oluyor

Tatjana Drexler SUPER 1800-5 X’i dik duvarların yanında ve sarp inişli yamaç boyunca kullanıyor. Daha beş yıl öncesine kadar bir kayak kulübesinde, gastronomi alanında çalışıyormuş ve yaz ayları için ilginç bir iş arıyormuş. Günün birinde yol finişeri süreceğini o zamanlar hayal bile edemezmiş. "Bugün hayalimdeki iş bu", diye tarif ediyor meslek seçimini. Her zaman yalnızca Vögele yol finişeri kullanmış ve bunu değiştirmek de istemiyor. "Neden değiştireyim ki, zaten en iyi makineyi kullanıyorum“ itirafında bulunuyor gülümseyerek. Büyük makineleri zor şartlarda da güvenli bir şekilde kullanmayı ve aynı zamanda sürekli olarak gözünün sabit tabladaki iş arkadaşlarının ve tüm çalışma alanının üzerinde olmasını seviyor. Bunu yaparken geliştirilmiş kullanım konsepti ErgoPlus 5 yardımcı oluyor. Gerçi yeni bir makinede her zaman şu ya da bu yeniliğe alışmak gerekiyormuş, ancak kullanım mantığının önceki modele çok benzemesi sayesinde yeni finişere çok çabuk alışmış. Kullanımı daha kolay ve anlaşılır, SmartWheel hassas bir yönlendirmeye olanak sağlıyor ve yeni dokunmatik ekran birçok ek seçenek sunuyor. "Hem teknik hem de görsel olarak, makinenin hissedilir şekilde geliştirildiği görülüyor" diyor yeni yol finişeri için.

%30'un Üzerindeki Eğimde Sıkıştırma

Ekip son sıkıştırma için Hamm marka HD 13 VO ve bir HD 10 VT vibrasyonlu silindiri kullanıyor. Özellikle yolun kısmen %30’un üzerinde olan eğimi dar, keskin virajlarla birleştiğinde, silindir sürücüsünün becerisi ve silindirlerin olanaklarıyla ilgili yüksek beklentiler oluşturuyor. Malzemeyi iterek uzaklaştırmamak, çatlatmamak ya da silindirleri kaydırmamak için silindirlerin büyük bir hassasiyetle sürülmesi gerekiyor. Hamm silindirlerinin 3 nokta salınım mafsalı tam da burada değerli bir özellik olarak kendini gösteriyor.

Yeni SUPER 1800-5 X'in Başarılı Prömiyeri

Birkaç günün ardından Almanya'nın en yüksek gurme restoranına ve en yüksek şato harabesine ve alt kısmındaki otele tekrar rahatça ulaşılabiliyor. Burada AB 500 TP1 genişleyen tablalı Vögele SUPER 1800-5 X yol finişeri kullanımı, belirleyici bir katkıda bulundu.

Birkaç günün ardından Almanya'nın en yüksek gurme restoranına ve en yüksek şato harabesine ve alt kısmındaki otele tekrar rahatça ulaşılabiliyor.

**Fotoğraflar:**

Manzara, dış mekan, bulut, dağ zinciri içeren bir resim.

Yapay zekayla oluşturulmuş içerikler hatalı olabilir.

JV\_photo\_Falkenstein\_SUPER\_1800-5\_X\_PR\_001

Allgäu'da, Almanya'nın en yüksek şato harabesi olan Falkenstein'a giden dik virajlı yol, üç Wirtgen Group makinesi kullanılarak başarıyla yenilendi.

  
JV\_photo\_Falkenstein\_SUPER\_1800-5\_X\_PR\_002  
Keskin virajlar ve dik yokuşlar, yanındaki gurme oteliyle Falkenstein şatosunun harabelerine giden dar yolun önemli özellikleri.

  
JV\_photo\_Falkenstein\_SUPER\_1800-5\_X\_PR\_003  
Kullanımda: Vögele SUPER 1800-5 X finişeri ve Hamm marka HD 13 VO ve HD 10 VT tandem silindirleri.

  
JV\_photo\_Falkenstein\_SUPER\_1800-5\_X\_PR\_004

Vögele yol finişerleri ve Hamm kazıma tamburların optimal bir sonuç elde etmek için dar, keskin virajlarda kesin bir hassasiyetle yönlendirilmesi gerekiyordu.

  
JV\_photo\_Falkenstein\_SUPER\_1800-5\_X\_PR\_005

Finişer sürücüsü Tatjana Drexler serim sırasında optimal hakimiyetin, SmartWheel sayesinde hassas yönlendirmenin ve Vögele yol finişerinin tam tabla eni ayarının avantajını yaşıyor.

**Videolar:**

****

[Videoyu izlemek için lütfen buraya tıklayın.](https://youtu.be/WGDCDCW_Vxk)

**[Daha fazla videoyu Wirtgen GroupYouTube kanalında bulabilirsiniz](https://www.youtube.com/@WirtgenGroup).**

Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme içindir. Yayınlamak için lütfen ekte 300 dpi çözünürlüğünde sunulan fotoğrafları indirin.

Ayrıntılı bilgiler için:

WIRTGEN GROUP

Halkla ilişkiler

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966

Faks: +49 (0) 2645 131 – 499

E-posta: [PR@wirtgen-group.com](mailto:PR@wirtgen-group.com)

[www.wirtgen-group.com](http://www.wirtgen-group.com)