Kleemann │ Переработка бетонного лома с помощью роторной дробилки Kleemann MOBIREX в Калифорнии

**В Калифорнии для переработки бетона используется мобильная роторная дробилка MOBIREX MR 130i EVO2, которая демонстрирует высокую производительность и гибкость применения наряду с простым управлением.**

На полигоне в Бомонте (Южная Калифорния) производятся заполнители, используемые в строительной отрасли. Среди заказчиков есть как генеральные подрядчики на уровне штата, отдельных городов и муниципалитетов, так и домовладельцы и даже компании из киноиндустрии. Бетонный и асфальтовый лом измельчается и перерабатывается на полигоне или непосредственно на месте у заказчика. Роторная дробилка MOBIREX MR 130i EVO2 от Kleemann используется для измельчения загружаемого материала крупностью примерно 500 мм до 25 мм.

Высокая пропускная способность и универсальность в применении

MR 130i EVO2 от Kleemann обеспечивает высокую пропускную способность наряду с высоким качеством конечного продукта. Благодаря короткому времени пуска в эксплуатацию и быстрому техническому обслуживанию гарантируется высокая эксплуатационная готовность установки. Кроме того, машина легко транспортируется. Её универсальность позволяет использовать эту дробилку везде, где это нужно заказчику. «Работа с этой установкой Kleemann вызывает настоящий восторг. Она оснащена множеством удобных функций. При необходимости обработки больших объёмов мы доставляем MR 130i EVO2 прямо на место к заказчику и измельчаем материал уже там», — рассказывает Даллас Джонс, вице-президент по операционной деятельности из компании Ramco, эксплуатирующей установку.

Высокоэффективный привод обеспечивает оптимальный поток материала

Роторная дробилка MR 130i EVO2 оснащена прямым дизельным приводом, который обеспечивает высокую мощность наряду с низким расходом топлива. За счёт увеличения ширины компонентов дробилки в рабочем направлении поток транспортируемого материала не сужается. Благодаря этой конструктивной особенности предотвращается образование завалов и повышается производительность. Система непрерывной подачи CFS (Continuous Feed System) управляет частотой (вибраций) питающего лотка и первичного грохота в зависимости от загрузки камеры дробления. Благодаря этому CFS заметно упрощает работу оператора, поскольку установка автоматически контролирует поток материала, обеспечивая при этом оптимальную загрузку дробилки.

Простое управление благодаря SPECTIVE

Благодаря системе управления SPECTIVE от Kleemann работа с MOBIREX MR 130i EVO2 становится очень простой. Управление установкой осуществляется с 12-дюймовой сенсорной панели. Наглядные указания и пиктограммы на экране помогают оператору быстро и точно вводить правильные настройки для решения любой задачи. Благодаря этому предотвращаются ошибки управления и повышается безопасность работ. Такие важные процедуры, как регулировка выходной щели, выполняются легко и просто — полностью гидравлически и прямо во время работы. «Благодаря SPECTIVE работать с дробилкой очень легко. Вам не потребуется для этого какого-то большого опыта, — утверждает оператор установки Даррел Берроуз из компании Ramco. — Роторная дробилка Kleemann MR 130i EVO2 отличается исключительным удобством в обращении».

**Фотографии:**



KL\_MR 130i EVO2\_Ramco

Kleemann MOBIREX MR 130i EVO2 в комбинации с экскаватором John Deere 345GLE во время переработки бетонного лома (Калифорния/США).

  
KL\_MR 130i EVO2\_Ramco\_3

«Работа с этой установкой Kleemann вызывает настоящий восторг. Она оснащена множеством удобных функций», — рассказывает вице-президент по операционной деятельности из компании Ramco, которая эксплуатирует установку.



KL\_MR 130i EVO2\_Ramco\_1

«Роторная дробилка Kleemann MR 130i EVO2 отличается исключительным удобством в обращении», — утверждает оператор установки Даррел Берроуз из компании Ramco.



KL\_MR 130i EVO2\_Ramco\_2

MR 130i EVO2 можно удобно управлять с помощью пультов радиоуправления, находясь на безопасном расстоянии.

Указание: эти фотографии предназначены только для предварительного просмотра. для включения в печатные издания используйте фотографии в разрешении 300 dpi, прилагаемые к документу.

**Видеоролик:**

****

[Для просмотра Kleemann видеоролика щелкните здесь](https://www.youtube.com/watch?v=aAwh7PiWIv0).

[**Больше видео см. на YouTube-канале Wirtgen Group**](https://www.youtube.com/@WirtgenGroup)

За подробной информацией обращайтесь:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Тел.: +49 (0) 2645 131 – 1966

Факс: +49 (0) 2645 131 – 499

Эл. почта: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com