Wirtgen Group dévoile des nouveautés mondiales au World of Asphalt 2025

La fraiseuse à froid Wirtgen W 210 XF est le point focal du salon

**Le Wirtgen Group incarne la durabilité et l’efficacité. Ses solutions innovantes et adaptées au marché pour un vaste champ d’applications sont au cœur du World of Asphalt. Le groupe offre des technologies répondant aux besoins de l’ensemble du processus de construction routière. Wirtgen Group et John Deere présenteront un échantillon représentatif de ces solutions sur leur stand conjoint (3807) du 25 au 27 mars 2025** **dans le** **Missouri.**

**La W 210 XF, une première mondiale : grande fraiseuse pour les tâches de fraisage exigeantes**

Wirtgen a agrandi son portefeuille de machines avec la grande fraiseuse W 210 XF. En plus d’être puissante et efficace, elle affiche des dimensions compactes. Avec des largeurs de fraisage comprises entre 6 ft 7 in et 8 ft 2 in (2,0 m et 2,5 m) et une profondeur de fraisage maximale de 13 in (330 mm), elle permet la réalisation efficace des projets de construction les plus divers, de la réhabilitation des couches de roulement à l’enlèvement complet, en passant par le fraisage fin. La W 210 XF est vouée à intervenir partout où un haut rendement de fraisage couplé à des dimensions relativement compactes est exigé, comme c’est souvent le cas sur les autoroutes, les routes nationales ou encore les aéroports. Le Wirtgen Group Performance Tracker Milling, ou WPT Milling est conçu pour la documentation automatisé des travaux de fraisage. La documentation du chantier automatisée ainsi que l’affichage des émissions de CO₂ pour l’intégralité du chantier peuvent être visualisés en un coup d’œil et en temps réel par l’opérateur sur l’écran de la machine. La commande de machine innovante Mill Assist sur les fraiseuses à froid Wirtgen est garante d’efficacité et de durabilité couplées à une productivité élevée.

Avec la W 120 Fi, le Wirtgen présente par ailleurs une fraiseuse efficace de la classe des fraiseuses compactes.

Points forts pour la pose et le compactage d’enrobé

Dans le domaine de la pose d’enrobé, Vögele présente le finisseur sur pneus SUPER 1703-3i de la Universal Class, déjà bien établi en Amérique du Nord, le finisseur sur chenilles SUPER 2000-3i de la Highway Class ainsi que le représentant de la Mini Class, le SUPER 700i. Le plus petit des finisseurs Vögele, le MINI 500, est sous le feu des projecteurs. Avec une largeur de base d’à peine 2 ft 11 in (0,90 m) et des largeurs de travail entre 10 in et 5 ft 11 in (0,25 m et 1,8 m), il est prédestiné entre autres à la pose entre les rails, à la fermeture de petites tranchées ou encore à la construction de pistes cyclables et chemins piétonniers. Les entreprises de construction sont ainsi en mesure de mener à bien avec une machine les plus petits chantiers.

Le fabricant de compacteurs Hamm présente le compactage automatisé avec Smart Compact Pro, une solution d’avenir qui impacte considérablement la durée de vie des routes et permet de réduire non seulement les dépenses publiques mais aussi les coûts supportés par les entreprises exécutantes. Le salon World of Asphalt 2025 marque ainsi le lancement de Smart Compact Basic et de Smart Compact Pro sur le marché nord-américain.

Avec le HD+ 120i VIO-2 HF, le Wirtgen Group présente en outre un rouleau tandem articulé qui a été conçu spécialement pour l’Amérique du Nord. Il est équipé de deux bandages VIO ne nécessitant aucune maintenance et pouvant travailler au choix par compactage statique, par vibration ou par oscillation. Seront également présentés au salon le rouleau tandem HX 70i, le compacteur à pneus HP 100i pour les applications Chipseal ainsi que le HD 12e VV qui, grâce à son entraînement électrique, assure un compactage sans émission ainsi qu’un fonctionnement silencieux.

**Temps fort pour le retraitement d’enrobé**

Dans le domaine du retraitement d’enrobé, les visiteurs pourront se réjouir d’admirer le concasseur mobile à percussion MOBIREX MR 100i NEO. Étant la seule machine dans cette catégorie de puissance, elle offre une configuration entièrement automatisée de l’écartement et la détermination de la position zéro. Le système de sécurité innovant « Lock and Turn Quick Access » permet l’ouverture sans outil du concasseur en 30 secondes seulement. La commande de la machine Kleemann est simple et intuitive et se fait directement au niveau de l’unité de commande SPECTIVE SWITCH. Avec SPECTIVE CONNECT, l’opérateur peut consulter toutes les données pertinentes concernant les régimes, la consommation et les niveaux de manière claire sur un smartphone ou une tablette.

Des experts en produits et applications du Wirtgen Group et de John Deere présents sur place

Les visiteurs professionnels auront par ailleurs la possibilité de s'informer en dialoguant avec les spécialistes sur place sur les solutions modernes du Wirtgen Group et de John Deere. Du côté de John Deere, ils pourront ainsi se renseigner entre autres sur la chargeuse compacte 334 P-Tier et la chargeuse à roues 904 P-Tier.

Photos :

****

**W\_pic\_Jobsite\_W210XF\_0003\_HI\_incl badge**

Première mondiale : avec des largeurs de fraisage entre 6 ft 7 in et 8 ft 2 in (2,0 m et 2,5 m), la nouvelle grande fraiseuse W 210 XF est prédestinée à la réhabilitation des couches de roulement, à l’enlèvement complet ainsi qu’aux travaux de fraisage fin.



**JV\_photo\_MINI500\_002\_PR**

Le plus petit des finisseurs Vögele : avec des largeurs de pose entre 10 in et 5 ft 11 in (0,25 et 1,8 m), le MINI 500 convient idéalement aux chantiers de petites dimensions et en espaces exigus.



**HAMM\_HD+120i VIO-2 HF**

Le plus polyvalent des compacteurs Hamm : avec ses deux bandages VIO, le HD+120i VIO-2 HF permet neuf combinaisons différentes pour le choix du mode de compactage.



**KL\_MR100NEO\_PR**

le concasseur mobile à percussion MOBIREX MR 100i NEO de Kleemann est efficace, puissant et extrêmement flexible.

Attention : Ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web du Wirtgen Group.

VOUS OBTIENDREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS AUPRÈS DE :

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2645 131 – 1966

Telefax : +49 (0) 2645 131 – 499

E-Mail : PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com