Wirtgen на Симпозиуме по месторождениям Гвинеи 2017

На 5-м Симпозиуме по месторождениям Гвинеи в столичном городе Конакри Wirtgen представляет себя посетителям-специалистам как надежного партнера по горному делу. Благодаря более чем 30-летнему опыту горных разработок во всех уголках мира Wirtgen обладает проверенными и основанными на практике технологиями, приспособленными к экстремальным эксплуатационным условиям. **Более 500 успешных проектов по применению технологии открытой разработки во всем мире свидетельствуют о постоянно поддерживаемом в партнерстве с клиентами уровне всесторонних экспертных знаний и опыта эксплуатации, которые дополняют ассортимент машин Wirtgen с различной производительностью.**

**Эксперты-профессионалы на африканском континенте**

Уже более тридцати лет Wirtgen активно присутствует на африканском рынке, предлагая свои экономичные и экологичные решения в области горной добычи. Помимо машин, местный филиал Wirtgen Group по сбыту и сервису Wirtgen South Africa и избранные дилеры в остальных африканских странах, объединенные в плотную сеть сервисного обслуживания, обеспечивают быстрое реагирование. Техническая поддержка осуществляется непосредственно на месторождении или в мастерских, специально рассчитанных на крупные машины. Интеллектуальная концепция логистики обеспечивает повсеместный доступ к оригинальным запасным частям. Кроме того, эксперты Wirtgen всегда оказывают поддержку в рамках проектного планирования, осуществляемого на местах в соответствии с особыми требованиями клиента.

**Ассортимент высокопроизводительной продукции с расширенными возможностями применения**

Предлагаемые Wirtgen карьерные комбайны 2200 SM/2200 SM 3.8, 2500 SM и 4200 SM охватывают три класса мощности, которые можно различным образом конфигурировать в соответствии требованиями проекта.

Карьерный комбайн срезает и измельчает породу специальным фрезерным барабаном и перегружает ее за один рабочий проход по надежному погрузочному конвейеру на большегрузный автомобиль. Кроме того, материал можно выкладывать в виде валка между гусеничными тележками, а также складировать сбоку по ходу машины. Эти три различных метода обеспечивают высокую гибкость применения карьерного комбайна Wirtgen.

Комбайны режут каменную породу с пределом прочности при одноосном сжатии до 120 МПа на ширину от 2,20 м до 4,20 м и глубину от 0 см до 83 см. Специальные машины для разработки скальных пород режут более твердый гранит прочностью до 260 МПа. Wirtgen – единственный производитель, чей ассортимент перекрывает спектр производительности до 3000 т/ч благодаря непосредственной погрузке при помощи конвейера.

Поскольку для технологии открытой разработки абсолютно не требуются буровзрывные работы, снижаются сотрясение грунта, шум и пылеобразование, что позволяет оберегать окружающую среду и повышать безопасность горных работ. Благодаря селективной добыче значительно повышается не только качество материала, но и уровень разработки месторождения, поскольку карьерные комбайны Wirtgen эффективно добывают полезные ископаемые, разработка которых ранее считалась экономически невыгодной, что ведет к созданию добавленной стоимости. Таким образом, при добыче и последующей переработке предприятия получают ощутимый выигрыш от высокого качества и низких производственных издержек.

Карьерные комбайны можно применять не только для добычи сырья, но и для реализации крупных инфраструктурных проектов, напр., прокладки трассы для строительства дорог, железнодорожных путей и тоннелей.

**Карьерный комбайн Wirtgen в Гвинее**

Карьерные комбайны Wirtgen работают в Гвинее в Западной Африке уже более 10 лет. Парк из около 20 машин применяется в основном для добычи боксита. Поддержка клиентов осуществляется непосредственно с германского головного предприятия Wirtgen и через местный производственный отдел в Конакри: сотрудники головного предприятия и местные техники прямо на местах выполняют работы по сервисному обслуживанию – от техподдержки до договоров на техобслуживание и ремонт.

**Эксперты Wirtgen в Конакри**

В рамках симпозиума, который пройдет в отеле Шератон Гранд Отель Конакри, компания Wirtgen выступит с несколькими докладами, в том числе с увлекательной специальной лекцией на тему «Высокая производительность; безопасная и экологичная добыча боксита в Гвинее» о проектных решениях в этой западноафриканской стране.

Кроме того, опытные эксперты Wirtgen по добыче полезных ископаемых готовы ответить на вопросы по эксплуатации, с удовольствием обменяются опытом и будут рады интересному диалогу со специалистами-участниками симпозиума.

Фотографии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2500SM\_00396\_HI  В Гвинее виден еще один пример того, как 2500 SM за один рабочий проход создает  чистые и стабильные профили и отгружает боксит. Одним из преимуществ проверенной технологии и селективного метода добычи карьерным комбайном Wirtgen является высокая чистота и качество добываемого сырья. | |
|  |  | |

*Указание: Настоящие фотографии служат лишь для ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на вебсайтах Wirtgen GmbH/Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Более подробную информацию можно получить у:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Deutschland  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 0  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |