# Modernste Wirtgen Group Technologien für Straßenbau und Instandsetzung auf der World of Asphalt 2019

Im Mittelpunkt des Wirtgen Group Standes (Nr. 33077) stehen während der World of Asphalt 2019 in Indianapolis (12.-14. Februar) modernste Technologien für Asphalt-Straßenbau, Instandsetzung und Recycling. Die Produkte von Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann unterstreichen dort, wie Straßenbauunternehmen und staatliche Behörden die Produktivität und Rentabilität ihrer Straßenbauprojekte mithilfe von Wirtgen Group Technologien steigern können.

Gezeigt wird die **Wirtgen Kompaktfräse W 150 CFi** mit neuem 1.800 mm Fräsaggregat, zusammen mit Lösungen aus der Schneidtechnologie wie zum Beispiel verschiedenen Fräswalzen und den neuen PKD-Schneidwerkzeugen von Wirtgen. Dank dem *Level Pro Plus* Nivelliersystem und dem *Flexible Cutter System* (FCS) sorgt die W 150 CF/ W 150 CFi für präzise und hohe Fräsleistungen. Darüber hinaus ist sie durch ihr anwendungsoptimiertes Maschinentransportgewicht einfach zu transportieren. Mit dem erweiterbaren Fräsaggregat ist neben der Standardfräsbreite von 1.500 mm jetzt auch eine Fräsbreiten von 1.800 mm möglich, damit ist die Kompaktfräse ideal für Deckschichtsanierungen auf mittleren bis größeren Baustellen.

Die Wirtgen **PKD Fräswerkzeuge** sind aufgrund ihrer modernen Werkzeuggeometrie und der verwendeten Werkstoffe besonders für die Sanierung des Oberbaus geeignet. Durch die hochverschleißfeste Werkzeugspitze aus polykristallinem Diamant kann eine außergewöhnlich lange Lebensdauer erreicht werden.

Die Sprühtechnologie für ultradünne Verbund-Deckschichten –und jetzt auch für den Einbau von Binderschichten für den Standardasphalteinbau – wird über den **Vögele SprayJet Fertiger SUPER 1800-3i** verfügbar sein. Außerdem werden die beliebten 10-Fuß-Kettenfertiger **SUPER 2000-3i** und **SUPER 700-3i** präsentiert.

Zu den ausgestellten **Hamm** Asphaltwalzen aller Größen gehören die innovative schemelgelenkte Walze **DV+90i VV-S** mit geteilter Vibrationswalze für die perfekte Verdichtung enger Radien; die **HD+ 90i VO** mit Vibrations- und Oszillationsbandage und zwei HD *CompactLine* Walzen, wobei die **HD 14i VO** mit einer Vibrations- und Oszillationsbandage ausgestattet ist und die **HD 12i VV** mit zwei Vibrationsbandagen.

Schließlich wird der raupenmobile und leicht transportable Prallbrecher **MOBIREX MR 130 Zi EVO2** von **Kleemann** vorgestellt. Dieser mobile Prallbrecher kann für die Natursteinaufbereitung eingesetzt werden, eignet sich aber ebenso für die Wiederaufbereitung von Baurestmassen wie Beton (RCA) oder von Asphaltbelägen (RAP).

Fotos:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_W150CFi\_00659\_HI Hohe Produktivität, vielseitiger und wirtschaftlicher Betrieb sowie einfacher Transport machen die Wirtgen Kompaktfräse W 150 CF/ W 150 CFi mit dem neuen 1.800 mm Fräsaggregat zur idealen Maschine für die Deckschichtsanierung auf mittleren bis größeren Baustellen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Voegele\_SUPER\_1800-3i SprayJet Die Sprühtechnologie für ultradünne Verbund-Deckschichten – und jetzt auch für den Einbau von Binderschichten für den Standardasphalteinbau – wird über den **Vögele SprayJet Fertiger SUPER 1800-3i** verfügbar sein. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HAMM\_Easy Drive**  Ein einheitliches Bedienkonzept für alle Hamm-Walzen: Easy Drive ist in schemelgelenkten Tandemwalzen der DV+-Serie, knickgelenkten Tandemwalzen der HD+-Serie, Walzen der H-Serie und Gummiradwalzen der HP-Serie integriert. |

Fotos:

|  |  |
| --- | --- |
|  | EVO\_Line Brech- und Siebanlagen der EVO-Baureihe zeichnen sich durch ihre guten Transporteigenschaften, flexible Einsatzmöglichkeiten und hohe Leistung bei geringem Verbrauch aus. |

*Hinweis: Diese Fotos dienen lediglich der Voransicht. Für den Abdruck in den Publikationen nutzen Sie bitte die Fotos in 300 dpi-Auflösung, die auf den Webseiten der Wirtgen GmbH/Wirtgen Group als Download zur Verfügung stehen.*

|  |  |
| --- | --- |
| Weitere Informationen  erhalten Sie bei:  **WIRTGEN GROUP**  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Deutschland  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 4510  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-Mail: presse@wirtgen.com  www.wirtgen-group.com/america |  |