**Wirtgen | Резцы с круглым хвостовиком нового поколения Generation Z2**

**Презентация оптимизированных режущих инструментов для холодных ресайклеров и стабилизаторов грунта на выставке Bauma 2022**

**Требования к режущим инструментам для экологически чистого холодного ресайклинга и эффективной стабилизации грунта разнообразны. В частности, важны высокая производительность по резанию, превосходное сопротивлением ударным нагрузкам и высочайшая износостойкость. Представляя новые износостойкие резцы с круглым хвостовиком поколения Generation Z2, компания Wirtgen делает ставку на долговечность, безопасность и экономичность.**

**Проверенная изнашивающаяся шайба с профилем паза повышает экономичность**

Новая изнашивающаяся шайба со специальным профилем паза улучшает центрирование и действительно оптимизирует ротационные характеристики. Благодаря этому твердый сплав в течение продолжительного времени сохраняет свою способность к резанию, за счет чего обеспечивается оптимальное использование его свойств.

Кроме того, профиль паза сокращает продольный износ резца с круглым хвостовиком и увеличивает срок службы до 25 %.

**Высокая допустимая нагрузка и надежность**

Для надежной фиксации резца в отверстии резцедержателя резцы поколения Generation Z² оснащены хорошо зарекомендовавшей себя зажимной втулкой TwinStop Wirtgen. Оптимизированная твердосплавная смесь с более высоким содержанием кобальта обеспечивает дополнительную износостойкость при максимальных ударных нагрузках.

**Ключевые технологии для более эффективной работы машины**

В дальнейшем развитии своих инновационных технологий резки компания Wirtgen видит высокий потенциал экономии для пользователей. Идеальное взаимодействие машин и мощных режущих инструментов является важным фактором для достижения максимальной эффективности в повседневной работе. Использование новых резцов с круглым хвостовиком поколения Generation Z2 еще больше повышает эксплуатационную надежность. Благодаря более продолжительному сроку службы и большей производительности также снижаются эксплуатационные расходы и повышается рентабельность.

**Фото:**

Ein Bild, das ausgestaltet, Maschine, Zahnrad enthält.  Automatisch generierte Beschreibung  
**W\_graphic\_Milling-Drum\_00045\_web\_HI**

Новый режущий инструмент Wirtgen поколения Generation Z2 для холодных ресайклеров и стабилизаторов грунта при работе с любым материалом впечатляет высокой ударопрочностью, высоким сопротивлением на разрыв и превосходной защитой резцедержателей.


**Ein Bild, das Himmel, draußen, Straße, LKW enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Himmel, draußen, Boden, Landmaschine enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**W\_photo\_WR250\_01896\_HI + WR240\_02313\_HI**

В холодных ресайклерах и стабилизаторах грунта используются все преимущества инновационной технологии резки при помощи новых резцов поколения Generation Z2 Wirtgen.

  
**W\_graphic\_CuttingTechn-Recycling\_00001**

Самостоятельное тиснение центрирующего профиля на контактной поверхности резцедержателя в течение 50 часов с помощью резца Wirtgen поколения Generation Z².

*Примечание: настоящие фотографии представлены лишь для ознакомления. Для печати в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на вебсайтах Wirtgen Group.*

**Контакты для получения дополнительной информации:**

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Телефон: +49 (0) 2645 131 – 1966

Факс: +49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com