Wirtgen | Yeni Z2 nesli kazıma ucu

Soğuk geri dönüşüm makineleri ve toprak stabilizatörleri için optimize edilmiş kesme aletlerinin Bauma 2022’de sunumu

Çevre dostu soğuk geri dönüşüm ve etkili toprak stabilizasyonu için kesme aletlerine yönelik gereksinimler çok çeşitlidir. Ayrıca yüksek kesme performansı, aşırı darbe direnci ve maksimum aşınma direnci önemlidir. Wirtgen, yeni kazıma ucu nesli Z² ile dayanıklılık, emniyet ve ekonomi açısından standartları belirliyor.

Oluklu profile sahip kendini kanıtlanmış aşınma plakası ekonomikliği artırır

Özel oluk profilli yeni geliştirilmiş aşınma plakasıyla merkezleme iyileştirilmiş ve dönme davranışı gözle görülür şekilde optimize edilmiştir. Böylece sert metal sürekli olarak kesilebilir ve en iyi şekilde kullanılması sağlanır.

Ayrıca oluk profili kazıma ucu tutucusunun uzunluk aşınımını azaltır ve kullanım ömrünü %25 artırır.

Daha yüksek dayanıklılık und güvenilirlik

Kazıma ucunu kazıma ucu tutucu deliğine kalıcı olarak sabitlemek için Z² nesil uçlar, Wirtgen'in kendini kanıtlamış TwinStop sıkıştırma manşonuna sahiptir. Daha yüksek kobalt içeriğine sahip optimize edilmiş karbür bileşimi, en yüksek darbe yüklerine karşı ek direnç sağlıyor.

Daha verimli makine performansı için anahtar teknoloji

Wirtgen, yenilikçi kesim teknolojilerinin daha da geliştirilmesiyle kullanıcılar için yüksek tasarruf potansiyeli görüyor. Makinelerin ve güçlü kesme aletlerinin mükemmel etkileşimi, günlük işlerde maksimum verimliliğin elde edilmesinde önemli bir faktördür. Yeni Z² kazıma uçlarının kullanımı işletim güvenliğini daha da artırmaktadır. Daha uzun hizmet ömrü ve daha yüksek verimlilik sayesinde işletme maliyetleri de azalır ve ekonomiklik artar.

**Fotoğraflar:**

Donanım, makine, dişli içeren bir resim.  Otomatik olarak oluşturulan açıklama  
W\_graphic\_Milling-Drum\_00045\_web\_HI

Soğuk geri dönüşüm makineleri ve toprak stabilizatörleri için yeni Nesil Z² Wirtgen kesme aleti, yüksek darbe dayanımı, yüksek şaft kırılma direnci ve her türlü malzeme için mümkün olan en iyi kazıma ucu tutucu koruması ile etkileyicidir.


Gökyüzü, dışarısı, yol, kamyon içeren bir resim.

Otomatik olarak oluşturulan açıklamaGökyüzü, dışarısı, toprak, tarım makinesi içeren bir resim.

Otomatik olarak oluşturulan açıklama

W\_photo\_WR250\_01896\_HI + WR240\_02313\_HI

Soğuk geri dönüşüm makinesi ve toprak stabilizatörü Wirtgen'in yeni Nesil Z² kazıma uçlarının yenilikçi kesim teknolojisinden yararlanıyor.

  
W\_graphic\_CuttingTechn-Recycling\_00001

Z² nesli Wirtgen kazıma ucu kullanılarak 50 saat içinde kazıma ucu tutucu temas yüzeyinde merkezleme profilinin bağımsız olarak kabartılması.

*Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.*

Ayrıntılı bilgiler için:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966

Faks: +49 (0) 2645 131 – 499

e-posta: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com