# Большие холодные фрезы всех весовых категорий и классов мощности

**Для восстановления асфальто- или цементобетонных покрытий большой площади всегда нужны они: большие холодные фрезы Wirtgen.**

Для мощных машин спектр применения не ограничивается только послойным удалением дорожного покрытия из асфальто- или цементобетона на максимальную глубину до 35 см. Они также предназначены для придания шероховатости поверхности, выравнивания основания, микрофрезерования или снятия подошвы тоннеля – многообразие возможностей применения больших дорожных фрез Wirtgen так же велико, как и гибкость, с которой они настраиваются под соответствующие задачи. Сбалансированная мощность этих машин обеспечивает их высокую производительность, а современные технологии – экономичность.

Современные технологии для обеспечения универсальности применения

Автоматическое выравнивание фрезы параллельно поверхности осуществляется посредством системы PTS (Parallel to Surface) и обеспечивает простоту управления и отсутствие ошибок для качественного профилирования. При этом автоматика берет на себя управление всеми процессами, которые ранее оператор должен был выбирать по отдельности. Например, автоматическое опускание машины в полосу фрезерования позволяет избежать повышенного износа или даже поломки резцов при начале работ по фрезерованию.

Еще одним примером является система интеллектуальной регулировки скорости Intelligent Speed Control System (ISC). Подобно системе предотвращения пробуксовки в автомобилях система ISC минимизирует пробуксовку гусеничных тележек и обеспечивает оптимальное тяговое усилие, что дает в результате максимальную производительность фрезерования. Таким образом, система ISC оказывается особенно полезной при сложных условиях фрезерования.

При помощи системы комфорта оператора Operator Comfort System (OCS), компания Wirtgen задает новые масштабы в области удобства и простоты управления большими холодными фрезами. Существенным элементом OCS является гидравлически выдвигаемая и поворачиваемая кабина, которая быстро и эффективно перемещает оператора в оптимальное для обзора положение. Высококачественное оборудование кабины не оставит ни одного пожелания не исполненным: камеры видеонаблюдения, ручка управления и автоматическая система климат-контроля обеспечивают оптимальные условия работы вне зависимости от погодных условий.

Фотографии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W200i\_01675\_HI Двухметровая большая холодная фреза W 200 от компании Wirtgen благодаря малому эксплуатационному весу 27 750 кг является очень компактной и легкой моделью в своем классе мощности (410 кВт). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | W210i\_01808\_HI Микрофрезерование – это очень экономичный и бережный способ для устранения неровностей и создания очень ровной поверхности дорожного покрытия. При этом используются барабаны для микрофрезерования с увеличенным количеством резцов с круглым стержнем, расстояние между которыми составляет до 4 мм. После обработки поверхности дороги фрезой W 210 можно сразу открывать движение. |

*Внимание: Настоящие фотографии служат для ознакомления. Для публикаций, пожалуйста, используйте фотографии с разрешением 300 dpi, которые мы приложили к настоящему письму / выложили для загрузки. Фотографии доступны для скачивания на сайте Wirtgen GmbH.*

|  |  |
| --- | --- |
| БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Strasse 2  53578 Windhagen  Germany  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 0  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  e-mail: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com | ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»  Отдел маркетинга  Сахарова Александра  ул. Уржумская, 4  129343 Москва  Россия  Телефон: +7 (495) 221-71-26  Факс: +7 (495) 221-71-27  E-Mail: alexandra.saharova@wirtgen-group.com  Сайт: http://www.wirtgen-group.com/international |