**Бетоноукладчики со скользящими формами Wirtgen c укладкой «между гусениц»: укладка цементобетонных покрытий высочайшего качества**

**Бетоноукладчики c укладкой «между гусениц», как, например, SP 62i, представляют собой идеальное решение для экономичной укладки цементобетонный покрытий. В городе Колледж-Стейшен, расположенном в 150 км к северо-западу от Хьюстона, бетоноукладчик серии SP 60 выполнил укладку нового дорожного полотна на месте бывшего гоночного трека Texas World Speedways.**

**SP 62i на строительстве новых дорог в Техасе**

Для нового жилого района «Southern Pointe», который должен возникнуть в ближайшие 12 лет на территории площадью 2,6 км2, требуется построить более 76 000 м2 дорог. «Мы отдали предпочтение SP 62i среди прочего и по той причине, что мы часто работаем в черте города», - так Марк Шинцлер, начальник отдела эксплуатации в ведущей строительной компании Larry Young Paving Inc, пояснил критерии выбора оборудования. Экономичный бетоноукладчик, оснащенный двумя гусеничными тележками, позволяет с высокой точностью укладывать цементобетонные покрытия шириной от 3,50 и до 7,50 метров и толщиной укладки до 450 мм. По запросу также возможны индивидуальные значения высоты и ширины укладки.

Строительство стороны нового района в Колледж-Стейшен началось с южной стороны. На грунте, стабилизированном известью, бетоноукладчик в два прохода уложил по методу укладки «между гусениц» цементобетонное покрытие длиной 670 м, шириной 11,5 м и толщиной 200 мм с двускатным профилем 3 %. При этом он продемонстрировал свои отличительные преимущества: бесшумную работу и такие технические особенности, как автоматическая выглаживающая лыжа. «Выглаживающая лыжа превосходно устраняет неровности укладки», - выразил свой восторг Марк Шинцлер. Начальнику отдела эксплуатации также пришлась по душе простая концепция управления бетоноукладчиком SP 62i, с которой его команда познакомилась еще до покупки машины во время тренинга в центре обучения и технологий Wirtgen в Нэшвилле. «Все сотрудники хорошо разбираются в обслуживании бетоноукладчика и чувствуют себя комфортно при работе с ним», - отметил Марк Шинцлер. Кроме того, он особенно подчеркнул высокое качество обслуживания клиентов, предлагаемое компанией Wirtgen Group в США: «Нам была оказана отличная поддержка по техническим и прикладным вопросам. Сотрудники Wirtgen Group готовы прийти на помощь 24 часа в сутки».

Фотографии:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **W\_photo\_SP62i\_00006\_HI**  Интеллигентная система управления компактного SP 62i со скользящими формами и c укладкой «между гусениц» обеспечивает максимально плавный ход бетоноукладчика. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **W\_photo\_SP62i\_00005\_HI**  Уоллес Филлипс, разработчик проекта Southern Pointe, и Ларри Янг, президент компании Larry Young Paving Inc, во время осмотра первого готового участка. |

*Указание: Настоящие фотографии служат лишь для ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на вебсайтах Wirtgen GmbH/Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Deutschland  Телефон: +49 (0) 2645 131 – 0  Факс: +49 (0) 2645 131 – 499  Эл. почта: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |