维特根（Wirtgen） SP 90 系列滑模摊铺机：中大型混凝土板块摊铺的理想选择

正铺式滑模摊铺机是高效摊铺较大宽度混凝土板块的理想选择，例如：高等级高速公路或机场道面。其个性化的配置和先进的机器技术，使它们适用于各种工况。SP 90产品系列中，维特根公司推出了两款全新的中大型正铺式滑模摊铺机，它们满足理想的混凝土摊铺的所有要求。

**模块化设计拓宽了机器的应用范围**

维特根新型 SP 90 系列摊铺机，包括一款全模块化正铺式 SP 94 / SP 94i （配备四条可转向及摆动调整的履带）和一款 SP 92 / SP 92i（配备两条履带）机型。这两款滑模摊铺机都能够精确地摊铺 3.5 m到 9.5 m宽、450 mm 厚的混凝土板块。更多的选配件，如：传力杆插入装置（DBI）、中央拉杆插入装置和侧向拉杆插入装置，还有可定制满足区域用户特定要求的正铺模具等，进一步拓宽了 SP 90 系列的应用范围。此外，SP 94 / SP 94i 和 SP 92 / SP 92i 这两款机型的另一个主要优势是其高度精确的摊铺和直观、简易的操作。机器全模块化的设计，使运输变得更加容易。

**先进的机器实现高效、精准的摊铺**

SP 90 系列不仅以其广泛的使用范围著称，而且以其超高的性价比、生产能力和诸多实用性功能令人信服。例如，按需要优化了的 ECO 经济模式型发动机管理系统，通过调整功率输出，降低了油耗和噪音，以满足工地需求。易于连接的 3D 接口，确保了所有主要厂商的 3D 控制系统都具有可靠的兼容性，因此，永不过时。和维特根的紧凑型滑模摊铺机 SP 15 / SP 15i 以及 SP 25 / SP 25i 一样，SP 90 系列的机器也装备了最新一代的维特根机器控制系统。该系统可以自动识别合适的机器配置，并设置最佳的机器参数。此外，通过一个标准接口，机器可以和客户自有的设备管理系统相连。Smooth Slope是维特根的一个电子横坡控制系统，它使机器的反应时间更短更精确，确保高质量、高精度的混凝土摊铺。总之，这些以及其它技术都确保了客户极高的使用安全性以及高效、精确的混凝土摊铺。

**SP 90 系列：中大型正铺式滑模摊铺机**

维特根公司的滑模摊铺机有 12 种型号供您选择。SP 90 系列是位于最大摊铺宽度 16 m 的大型正铺式滑模摊铺机和摊铺宽度达 6 m（无传力杆插入装置时，摊铺宽度可达7.5 m）的新型 SP 60 系列机器之间的滑模摊铺机。

照片：

|  |  |
| --- | --- |
|  | SP94i\_00216\_HI  在美国密苏里州杰斐逊城的纪念机场施工中的新型SP 94i 型滑模摊铺机。跑道长 1.8 km，这台维特根滑模摊铺机实现了快速、可靠的混凝土摊铺，跑道宽度 30 m（4 条跑道每条 7.5 m），厚度 25 cm。在这个项目中，SP 94i 滑模的跑道表面平整度非常好，用户获得额外的经济奖励。 |

了解更多信息

联系方式如下：

WIRTGEN GmbH

Corporate Communications

Michaela Adams, Mario Linnemann

Reinhard-Wirtgen-Strasse 2

53578 Windhagen

Deutschland

电话：+49 (0) 2645 131 – 0

传真：+49 (0) 2645 131 – 499

邮箱：presse@wirtgen.com

www.wirtgen.com