# Новый фрезерный агрегат расширяет спектр применения Wirtgen W 150 CF/ W 150 CFi

Теперь премиальная в своем классе модель W 150 CF/W 150 CFi может быть, в том числе, оснащена фрезерным агрегатом шириной 1 800 мм. Преимущество для клиентов заключается в расширении спектра применения. Самая мощная машина (двигатель на 298 кВт) в классе компактных дорожных фрез отличается повышенной мощностью и производительностью по площади. Впервые эта оснащенная новым агрегатом машина с фронтальным погрузчиком представлена на выставке Intermat 2018.

Разнообразие рабочей ширины для экономичности применения

От классических видов применения малых фрез, таких как частичный ремонт дорожных покрытий, до снятия всего дорожного покрытия – модель W 150 CF/W 150 CFi охватывает широкий спектр самых различных задач. Особенно эта дорожная фреза подходит для крупных объектов с ограниченным пространством, например, в городах. Именно в таких условиях проверенная концепция обзора в сочетании с системами телекамерного наблюдения лучше всего поможет оператору маневрировать фрезой.

Система Flexible Cutter позволяет пользователю просто и в сжатые сроки менять различные фрезерные барабаны с разнообразной рабочей шириной: 600 мм, 900 мм, 1 200 мм и 1 500 мм. Кроме того, при рабочей ширине 1 500 мм возможна смена фрезерных барабанов с различным расстоянием между резцами.

Новинкой является комплект для расширения, при помощи которого можно увеличить ширину корпуса фрезерного барабана на 300 мм. Благодаря этому W 150 CFi может иметь рабочую ширину 1 800 мм, что делает эту модель еще более гибкой в применении, а также идеальной для восстановления верхнего слоя на строительных площадках от среднего до крупного размера.

Эффективная погрузка асфальтогранулята

Помимо технологии фрезерования и резания, одной из ключевых компетенций Wirtgen является строительство конвейеров. Конвейерная система дорожной фрезы отличается высокой производительностью, позволяющей эффективно загружать срезанный материал непосредственно на грузовые автомобили. Увеличенный грунтозацепный профиль погрузочного конвейера в модели W 150 CF/W 150 CFi обеспечивает оптимальную транспортировку материала, а повышенная скорость ленты позволяет очень быстро выполнять высокоточную погрузку. Еще один плюс: большой угол поворота конвейера до 60° влево и вправо, позволяющий отгружать асфальтогранулят даже в самых сложных условиях на объекте, напр., на участках с круговым движением или на перекрестках.

Быстрая смена строительной площадки благодаря простоте транспортировки

Экономичность применения дорожной фрезы зависит от возможности быстрой транс­портировки с одной строительной площадки на другую – в особенности, если речь идет о машинах, рассчитанных на гибкое и разнообразное применение - как у модели W 150 CF/W 150 CFi. Поэтому премиальная в своем классе модель Wirtgen при огромной мощности двигателя имеет оптимизированный для эксплуатации транспортировочный вес.

Кроме того, благодаря быстрому складыванию гидравлического складного конвейера пользователь ощутимо экономит время при подготовке к транспортировке. Это позволяет оперативно начать эксплуатировать высокопроизводительную дорожную фрезу на новом месте.

Фотографии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_W150CFi\_00659\_HI Высокая производительность, универсальность и экономичность применения, а также простота транспортировки делают компактную дорожную фрезу Wirtgen W 150 CF/W 150 CFi с новым фрезерным агрегатом на 1 800 мм идеальной машиной для восстановления верхнего слоя на строительных площадках вплоть до среднего размера. |

*Указание: Настоящие фотографии служат лишь для ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на вебсайтах Wirtgen GmbH/Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Более подробную информацию можно получить у:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Deutschland  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 4510  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-Mail: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |