# Nuova scarificatrice di grossa taglia Wirtgen W 210 XP: campionessa in potenza nella sua classe di peso

Gli esperti della Wirtgen hanno ampliato la vasta gamma di prodotti con una scarificatrice ad alte prestazioni: la nuova W 210 XP. L’enorme potenza motrice e il peso della macchina in assetto di trasporto, ottimizzato in funzione dell’applicazione specifica, ne fanno il punto di riferimento in questa classe di macchine.

Una macchina professionale con un esteso ventaglio di applicazioni possibili

La W 210 XP è una campionessa in potenza nella sua classe di peso. Il potente motore a sei cilindri eroga la bellezza di 571 kW. Ciò permette alla macchina professionale di coprire un ampio ventaglio di applicazioni, dal ripristino del manto stradale alla scarifica a tutto spessore, fino agli interventi di fresatura fine.

*Alto grado di utilizzazione della macchina grazie all’FCS Light*

Di serie la W 210 XP è dotata di un gruppo fresante da 2 m. A richiesta sono disponibili gruppi fresanti con larghezze operative di 1,5 o 2,2 m. Il Flexible Cutter System Light (FCS Light) di casa Wirtgen assicura una maggiore flessibilità e un alto grado di utilizzazione della macchina – un fattore, questo, determinante per un impiego economico delle scarificatrici di grossa taglia. Sia il gruppo fresante da 2 m che quello da 2,2 m sono adatti per l’FCS Light, con il quale è possibile sostituire senza problemi tamburi fresanti aventi la stessa larghezza ma interlinee differenti per adattare la macchina allo specifico intervento da eseguire.

*Sistema HT22 di cambio rapido dei portadenti: elevata produttività a fronte di costi d’esercizio efficienti*

Tutti i tamburi fresanti sono dotati del sistema Wirtgen HT22 di cambio rapido dei portadenti, la cui robusta parte superiore può essere sostituita in modo rapido e senza problemi direttamente in cantiere. Così si riducono al minimo i tempi di fermo della macchina e aumenta la durata utile del tamburo fresante. Nel complesso il sistema HT22 garantisce la massima produttività della scarificatrice e costi d’esercizio efficienti.

La facile trasportabilità aumenta la disponibilità della macchina

Grazie alle dimensioni compatte e al peso ottimale in assetto di trasporto, la W 210 XP può essere spostata con facilità da un cantiere all’altro. Così la scarificatrice ad alte prestazioni è nuovamente operativa in brevissimo tempo. Visto il contenuto peso in assetto di trasporto, pari a circa 29 t con il serbatoio dell’acqua vuoto, la macchina può essere trasportata anche su un semirimorchio ribassato leggero, ossia con un autoarticolato con massa complessiva a pieno carico ridotta. Ciò permette al cliente di essere ancora più flessibile e di conseguire un vantaggio economico quando si tratta di trasportare rapidamente la grande scarificatrice al cantiere successivo.

Ergonomia ottimizzata per grandi produzioni giornaliere

La piattaforma di guida ad attraversamento libero, progettata secondo criteri di ergonomia, è un ulteriore punto di forza della W 210 XP. I comandi, disposti in modo razionale e intuitivo, sono facili da usare. Il sistema di comando della nuova W 210 XP, studiato fin nel minimo dettaglio dai progettisti Wirtgen, permette di ottenere grandi produzioni giornaliere.

Fotos:

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_composing\_Title\_W210XP\_00001\_DR La scarificatrice ad alte prestazioni Wirtgen W 210 XP soddisfa sotto ogni aspetto i requisiti richiesti alle moderne macchine da cantiere: grande produttività, economia d’esercizio e flessibilità. Grazie all’enorme potenza motrice e al peso ottimale della macchina in assetto di trasporto, la W 210 XP si pone come punto di riferimento nella sua classe di appartenenza. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | W\_photo\_W210XP\_00043\_HI Anche il nastro di carico ripiegabile e il tettuccio di protezione abbassabile idraulicamente facilitano agli addetti le operazioni di carico e trasporto della nuova scarificatrice di grossa taglia Wirtgen W 210 XP. |

*Nota: Queste foto servono soltanto per la visualizzazione in anteprima. Per la stampa nelle pubblicazioni vi preghiamo di usare le foto in risoluzione 300 dpi, scaricabili dai siti web della Wirtgen GmbH e del Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Per maggiori informazioni vogliate contattare:  WIRTGEN GmbH  Corporate Communications  Michaela Adams, Mario Linnemann  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Germania  Telefono: +49 (0) 2645 131 – 4510  Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: presse@wirtgen.com  www.wirtgen.com |  |