Новые укладчики линейки Classic Line от Vögele

SUPER 1300 и SUPER 1303 с простым управлением и компактными габаритами

Мировой лидер по производству асфальтоукладчиков представляет две новые машины с шириной укладки от 0,75 до 5 м. компактный гусеничный укладчик SUPER 1300 и колесную модель SUPER 1303. Являясь представителями линейки Classic Line, они оснащены всеми основными функциями укладки, гарантируют высочайшее качество и привлекательны с точки зрения соотношения цены и производительности.

Компания Vögele создала два новых укладчика для выполнения малых и средних объемов строительных работ в условиях коротких интервалов между ними. Укладчики SUPER 1300 и SUPER 1303 класса Compact Class идеально подходят для капремонта самых разных поверхностей, предназначенных для движения транспорта, а также качественного, рентабельного и эффективного выполнения строительных работ как в центре города, так и на шоссе. Оба укладчика входят в линейку Classic Line от Vögele, а значит, предназначены для заказчиков, которым нужна прочная и надежная техника, но пока не нужен полный функционал линейки Premium Line. Новые компактные укладчики оснащены всеми базовыми функциями, необходимыми для укладки, а еще понятной и простой в изучении концепцией управления ErgoBasic и опциональной автоматической системой нивелирования Niveltronic Basic. Благодаря компактной конструкции, дизельному двигателю мощностью 74,4 кВт и производительности укладки до 350 т/ч обе машины очень мощные, прочные и универсальные. Также они отвечают требованиям европейского стандарта по токсичности выхлопных газов 3a и американского стандарта EPA Tier 3. В сочетании с раздвижным рабочим органом AB 340 и уплотняющими агрегатами: трамбующим брусом (T), вибратором (V) или их сочетанием (TV) — машины обеспечивают ширину укладки от 1,8 до 3,4 м. Вдобавок уменьшители ширины могут уменьшить ширину укладки вплоть до 0,75 м, а специальные навесные детали — увеличить до 5 м.

Простота управления с ErgoBasic

Концепция управления ErgoBasic была разработана по образцу проверенной системы управления ErgoPlus 3 и специально согласована с потребностями и требованиями потребителей, эксплуатирующих укладчики линейки Classic Line. Благодаря концепции ErgoBasic агрегаты SUPER 1300 и SUPER 1303 управляются так же быстро, точно и интуитивно понятно, как машины линейки Premium Line. Но при этом функционал ErgoBasic ограничен необходимыми базовыми характеристиками. К ним относятся понятные индикаторы функций и состояния, управление разными режимами работы, безбликовая фоновая подсветка для работы в ночное время, простое рулевое управление с помощью поворотной ручки или рулевого колеса (у колесных моделей). Системы управления ErgoBasic и ErgoPlus 3 основаны на одной и той же концепции и используют одни и те же символы, поэтому пользователи смогут без труда переходить с машин Classic Line на машины Premium Line и обратно.

Интуитивная автоматическая система нивелирования Niveltronic Basic

В дополнение к концепции управления ErgoBasic Vögele предлагает для асфальтоукладчиков линейки Classic Line автоматическую систему нивелирования Niveltronic Basic. Она полностью встроена в систему управления машиной — то есть, точно адаптирована к конкретному типу машины. Эта система управляется отдельно для каждой стороны рабочего органа с помощью компактного и прочного пульта дистанционного управления. Система невероятно проста и интуитивно понятна, что обеспечивает точное соблюдение профиля при укладке на любом основании. Кроме того, Niveltronic Basic сочетается с широким спектром датчиков Vögele. Среди них и механический датчик высоты с разными щупами, и бесконтактные ультразвуковые датчики, и лазерный приемник.

Фотографии:



VOE\_SUPER1300\_SUPER1303.jpg

Новые укладчики линейки Classic Line SUPER 1300 и SUPER 1303 оснащены концепцией управления ErgoBasic, поэтому гарантируют максимальное качество и привлекательное соотношение цены и производительности.

Указание: Эти фотографии предназначены только для предварительного просмотра. В публикациях размещайте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 точек на дюйм, которые можно скачать с веб-сайта группы Wirtgen Group.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

WIRTGEN GROUP

Отдел по связям с общественностью

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Телефон: +49 (0) 2645 131 – 1966

Факс: +49 (0) 2645 131 – 499

Эл. почта: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com