Vögele│ Новые укладчики класса Universal для различных рынков

**SUPER 1400 и SUPER 1403 надежные в эксплуатации, мощные, высокой производительности и простые в управлении**

Для эксплуатации в городских условиях и при строительстве автомагистралей: Vögele предлагает две компактные машины с широким спектром применения — гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1400 и колёсный асфальтоукладчик SUPER 1403 . Оба укладчика доступны для приобретения на различных рынках Африки, Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки, Океании и Юго-Восточной Азии и по нормам выбросов выхлопных газов соответствуют требованиям европейского стандарта 3a и американского стандарта EPA Tier 3. Будучи представителями линейки Classic Line, они оснащены всеми основными функциями необходимыми для обеспечения высочайшего качество укладки и являющимися привлекательны с точки зрения соотношения цены и производительности.

Изготовитель асфальтоукладчиков уделяет особое внимание использованию высококачественных компонентов и новейших технологий, а также максимально удобному для пользователей управлению. SUPER 1400 и SUPER 1403 продолжают концепцию успеха Vögele: оба асфальтоукладчика имеют надёжную ходовую часть и систему транспортировки материала, мощную и энергоэффективную трансмиссию, а также простое и интуитивно понятное управление. В сочетании с раздвижной телескопической плитой AB 480 оснащенной трамбующим брусом и вибрацией они обеспечивают высокую степень предварительного уплотнения и ширину укладки 2,55–4,80 м. С помощью дополнительных уширителей максимальная ширина укладки может составить до 6 м при использовании колёсной машины и до 6,3 м при использовании гусеничной машины. Компактные размеры машины гарантируют очень хорошую манёвренность. Таким образом, укладчики подходят как для строительных работ в условиях ограниченного городского пространства, так и для более масштабных проектов — например, для ремонта старых и строительства новых автомагистралей.

Разработан для обеспечения высокой производительности и эффективной работы

Несмотря на компактные размеры новые SUPER 1400 и SUPER 1403 очень мощные: благодаря производительности укладки 600 т/ч и 4-цилиндровому дизельному двигателю John Deere на 101 кВт укладчики гарантируют высокую скорость работы даже при масштабных строительных работах. Эффективная система охлаждения привода обеспечивает максимальную надёжность даже при работе в экстремальных условиях тропического климата. Гидравлическая система предельно точно управляет транспортировкой материала и обеспечивает оптимальное распределение смеси перед выглаживающей плитой. Выглаживающая плита также разработана для обеспечения эффективности и качества укладки: опциональный электрический обогрев выглаживающих листов быстро и равномерно прогревает все компоненты, контактирующие с материалом. Это предотвращает прилипание материала и позволяет создавать равномерную структуру поверхности.

Простота управления и встроенная автоматическая система нивелирования

Все серии укладчиков Vögele ориентированы на потребности пользователей. Компания предлагает стандартную концепцию управления для всех классов укладчиков.SUPER 1400 и SUPER 1403 оснащены системой управления ErgoBasic, которая разработана по образцу проверенной системы управления ErgoPlus 3 и имеет аналогичную логику и символику. Таким образом, пользователи могут с легкостью эксплуатировать укладчики Vögele разных классов.

При этом ErgoBasic предлагает все основные функции для высококачественной укладки и отличается особой простотой, безопасностью в эксплуатации и интуитивно понятной системой управления.

Оба укладчика класса Universal оснащены подходящей автоматической системой нивелирования Niveltronic Basic. Она полностью встроена в систему управления машиной и, таким образом, точно согласуется с соответствующим типом машины. Управление автоматической системой нивелирования осуществляется для каждой стороны выглаживающей плиты отдельно с помощью компактного и прочного пульта дистанционного управления; также её можно комбинировать с разнообразными датчиками Vögele.

Фотографии:

  
V\_PR\_SUPER\_140X.jpg

Два новых укладчика класса Universal производстваVögele: SUPER 1400 и SUPER 1403 подходят как для эксплуатации в городских условиях, так и для строительства автомагистралей.

  
V\_1206\_141\_PR.jpg

Концепция управления ErgoBasic разработана по образцу проверенной системы управления ErgoPlus наших укладчиков линейки Premium Line и специально адаптирована под потребности и требования пользователей укладчиков Vögele линейки Classic Line.

Внимание: эти фотографии предназначены только для предварительного просмотра. В публикациях размещайте фотографии с разрешением 300 точек на дюйм, которые можно скачать с веб-сайта группы Wirtgen Group.

За дополнительной информацией обращайтесь в:

WIRTGEN GROUP

Отдел по связям с общественностью

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Телефон: +49 (0) 2645 131 – 1966

Факс: +49 (0) 2645 131 – 499

Эл. почта: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com