Vögele │ Lanzamiento de la nueva miniextendedora

SUPER 800-5 P-Tier con muchas novedades

Vögele ha lanzado la primera miniextendedora de la generación Guion-5. Con la nueva tolva de la mezcla, un puesto de mando nuevo y el concepto de alumbrado innovado, la SUPER 800-5 P ofrece un excelente confort de manejo y una vista óptima.

Lo importante es la facilidad de uso

En todas las extendedoras de la generación Guion-5 Vögele apuesta como en la SUPER 800-5 P por un excelente confort de manejo y tiempos cortos de preparación. En combinación con las reglas extensibles AB 200 V y TV, así como las AB 220 V y TV, ofrece anchuras de extendido de entre 0,5 m y 3,5 m; por lo que es idónea para medidas de construcción estrechas. El modelo sucesor de la SUPER 700 y de la SUPER 800 tiene una potencia de motor de 55,4 kW, un rendimiento de extendido de hasta 300 t/h y con una anchura de 1,4 m y una longitud de 4,4 m es muy compacto. En comparación con sus predecesoras, la Guion-5 también incorpora numerosas características nuevas prácticas.

Nueva tolva de la mezcla con mecanismo doble de plegado

Una gran ventaja de la miniextendedora es la recién diseñada tolva de transferencia. Como hasta ahora ambas paredes del contenedor se pueden ajustar hidráulicamente juntas o port separado. Además, el ajuste asimétrico, por ejemplo para el extendido a lo largo de una pared, ahora también puede realizarse en ambos lados. Asimismo, las paredes del contenedor de la nueva SUPER 800-5 P pueden plegarse en dos. Junto con el capó con un descenso plano, la baja altura del contenedor y el puesto de mando elevado, el operario dispone de una visibilidad hacia delante sin restricciones. Así, es mucho más fácil maniobrar y cargar la nueva extendedora Guion-5.

La ErgoBasic 5 aporta más flexibilidad y una mejor ergonomía

Además, Vögele ha mejorado el sistema de mando: la nueva consola de mando del conductor se puede desplazar en horizontal; ahora también se puede ajustar su ángulo en cuatro niveles y adaptarlo así ergonómicamente a la altura del operador. El nuevo concepto de manejo ErgoBasic 5 sigue la lógica de manejo de las máquinas más grandes, pero se ha adaptado especialmente a la miniextendedora. Por primera vez, la consola de mando del conductor integra una pantalla que permite al operador visualizar los datos de funcionamiento de la máquina. Además, Vögele ha integrado completamente el funcionamiento del sistema automático de nivelación Auto Grade Basic en las consolas de mando de regla. Esto significa que los operarios de la regla pueden controlar ahora la SUPER 800-5 P de forma compacta a través de una consola, igual que ocurre con las extendedoras grandes de Vögele. Un nuevo sistema de almacenamiento con soportes para herramientas y bebidas, perchas y una toma de corriente de 24 voltios para dispositivos móviles también garantiza la organización y mayor comodidad.

Nuevo concepto de alumbrado para una visibilidad óptima

Con el paquete de luces o el paquete de luces Plus de la generación Guion-5, los usuarios también pueden extender con seguridad, precisión y de forma relajada durante las horas de oscuridad o con mala visibilidad. El paquete de luces de la SUPER 800-5 P incluye alumbrado led de la consola de mando del conductor, del cilindro nivelador y del túnel de sinfín. Así, se iluminan directamente todos los puntos relevantes para el extendido sin dejar ninguna sombra. El paquete de luces Plus, disponible como opción, ofrece también dos proyectores led de luz que alumbran óptimamente toda el área de trabajo.

Fotos:

  
JV\_New\_SUPER\_800-5\_P\_001\_PR

Mejor visibilidad, más organización, más confort: La nueva miniextendedora SUPER 800-5 P de Vögele ofrece numerosas ventajas.

  
JV\_New\_SUPER\_800-5\_P\_002\_PR

Con plegado doble: La tolva de trasferencia de la SUPER 800-5 P le aporta al operario una visibilidad sin obstáculos hacia delante. Así, es mucho más fácil maniobrar y cargar la nueva extendedora Guion-5.

  
JV\_New\_SUPER\_800-5\_P\_003\_PR

Nuevo concepto de mando ErgoBasic 5: Por primera vez, la consola de mando del conductor integra una pantalla que permite al operador visualizar los datos de funcionamiento de la máquina.

Nota: Estas fotos sirven exclusivamente para la vista previa. Para la impresión en publicaciones, rogamos utilice las fotografías en resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles para su descarga en las páginas web de Wirtgen Group.

Para obtener más información consulte a:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Strasse 2

53578 Windhagen

Alemania

Teléfono: +49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: +49 (0) 2645 131 – 499

Correo electrónico: PR@wirtgen-group.com

[www.wirtgen-group.com](http://www.wirtgen-group.com)