**Kleemann |MOBIREX MR 100i NEO/NEOe 移动反击式破碎设备拓宽了产品范围**

**NEO 系列是 Kleemann 推出的高效的新型紧凑型破碎设备**

**MOBIREX MR** **100i NEO/NEOe 移动反击式破碎设备，是 Kleemann 新型 NEO 系列的首个家族成员。该设备施工高效、功率强劲并且应用灵活 – 其特殊款机型 NEOe 可实现纯电驱动。**

**可灵活用于各种应用**

凭借紧凑的外形和轻巧的运输重量，MOBIREX MR 100i NEO/NEOe 可被灵活、快速地用于各种应用。因此，在狭窄区域作业或频繁更换施工地点也得以轻松实现。其用途十分广泛，从不同的再生应用，例如：加工混凝土、建筑碎石和沥青混凝土，直到破碎中软硬度的天然石料。

**可持续发展解决方案可有效保护操作手和环境**

Kleemann 的全新反击式破碎设备拥有两款机型：根据具体应用，用户可选择采用 E-DRIVE 驱动理念的纯电驱动款，从而实现现场零碳排放施工 (MR 100i NEOe)。或者，也可选择久经考验的 D-DRIVE 柴油 — 直接驱动款。

**优异的成品质量**

移动反击式破碎设备通常可生产出品质优异的成品，MOBIREX MR 100i NEO/NEOe 也毫不例外。这主要归功于强劲的破碎主机（带有 4 个板锤的转子，具备较大的击打范围并拥有多种板锤可选）以及筛面面积达 4 m2 的大型单层终筛分装置（选配）。从而，设备能够生产出满足粒径要求的成品。此外，选配的风选装置可以进一步提高成品质量。

**设备操作简单**

得益于可理想设置所有功能的 SPECTIVE 操控系统，MR 100i NEO/NEOe 的操作既简单又直观。借助 SPECTIVE CONNECT，操作手可轻松地在智能手机或平板电脑上清晰地查看所有相关数据，例如：速度、能耗值和油位。此外，SPECTIVE CONNECT 还可提供详细的故障排除方案，以便在维修和保养时提供支持。全自动出口开度设置和零点探测是该系列设备的独特亮点。零点探测可对破碎主机启动过程中由于板锤的磨损而进行开口间隙的自动补偿，从而保持稳定的破碎产品质量。

MOBIREX MR 100i NEO/NEOe 新型反击式破碎设备将从 2024 年起在欧洲和北美逐步推出。

**图片：**

****

**KL\_MR 100i NEO**

MOBIREX MR 100i NEO/NEOe 移动式反击式破碎设备是新型 NEO 系列的首个家族成员，其优势在于施工高效且应用灵活。

*提示：此图片仅供预览。如需印刷发行，请从 Wirtgen Group 网站下载 300 dpi 的高分辨率图片。*

|  |  |
| --- | --- |
| **了解更多信息，**  **联系方式如下：**  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Germany  电话：+49 (0) 2645 131 – 1966  传真：+49 (0) 2645 131 – 499  电子邮件：PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |