**Kleemann | Mobil darbeli kırıcı MOBIREX MR 100(i) NEO/NEOe ürün portföyünü genişletiyor**

**NEO serisi, Kleemann tarafından geliştirilen yeni yüksek performanslı kompakt sınıfıdır**

**MOBIREX MR** **100(i) mobil darbeli kırıcı NEO/NEOe ile Kleemann, yeni NEO serisinin ilk aile üyesini sunar. Makine verimli, güçlü ve son derece esnektir – ve NEOe varyantı olarak tamamen elektrikli olarak çalıştırılabilir.**

**Geniş bir uygulama yelpazesi için esneklik**

Kompakt boyutları ve düşük taşıma ağırlığı sayesinde MOBIREX MR 100(i) NEO/NEOe esnek, hızlı ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. Dar inşaat sahalarında veya sık kullanım değişikliklerinde kolayca kullanılabilir. Uygulama yelpazesi beton, moloz ve asfaltın işlenmesi gibi çeşitli geri dönüşüm uygulamalarından yumuşak ve orta sertlikteki doğal taşların işlenmesine kadar uzanmaktadır..

**Sürdürülebilir çözümler operatörü ve çevreyi korur**

Kleemann tarafından üretilen yeni darbeli kırıcı, iki tahrik versiyonunda mevcuttur: Uygulama alanına bağlı olarak, E-DRIVE tahrik konsepti [MR 100(i) NEOe] sayesinde tamamen elektrikle ve dolayısıyla sıfır yerel CO2 emisyonuyla çalıştırılabilir. Alternatif olarak, makine kendini kanıtlamış D-DRIVE dizel direkt tahrik ile de temin edilebilir.

**Çok iyi son ürün kalitesi**

Bir darbeli kırıcıdan çok iyi ürün kalitesi beklenir ve MOBIREX MR 100(i) NEO / NEOe bunu sağlar. Bu, yalnızca geniş darbe çemberine ve çok yönlü rotor çekici seçeneklerine sahip 4 darbeli rotorlu güçlü kırma ünitesi ile değil, aynı zamanda 4 m2'lik isteğe bağlı tek katlı elek ünitesi ile de sağlanır. Bu, sınıflandırılmış bir nihai tane boyutu üretmeyi mümkün kılar. İsteğe bağlı bir rüzgar eleğinin kullanılması da nihai ürün kalitesini artırabilir.

**Basit tesis işletimi**

İşlevlere özel olarak uyarlanmış bir SPECTIVE kumanda ünitesi, MR 100(i) NEO / NEOe'nin kullanımını basit ve sezgisel hale getirir. SPECTIVE CONNECT ile operatör, hız, tüketim değerleri ve dolum seviyeleri ile ilgili tüm verileri bir akıllı telefon veya tablette net bir şekilde görüntüleyebilir. SPECTIVE CONNECT ayrıca servis ve bakımı desteklemek için ayrıntılı sorun giderme yardımcıları sunar. Bu makine sınıfında benzersiz olan, tam otomatik aralık ayarı ve sıfır noktası tespitidir. İkincisi, kırıcının çalıştırılması sırasında aşınmayı telafi eder ve tutarlı bir kırma ürünü sağlar.

Yeni darbeli kırıcı MOBIREX MR 100(i) NEO/NEOe, 2024 yılından itibaren Avrupa ve Kuzey Amerika'da art arda satışa sunulacaktır.

**Fotoğraf:**

****

**KL\_MR 100i NEO**

Yeni darbeli kırıcı MOBIREX MR 100(i) NEO/ NEOe, yeni NEO serisinin ilk aile üyesidir ve verimliliği ve esnekliği ile etkileyicidir.

*Not: Bu fotoğraf yalnızca önizleme içindir. Yayınlarda çıktı almak için lütfen Wirtgen Group web sitesinde indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafı kullanınız.*

|  |  |
| --- | --- |
| Daha fazla bilgiyi  şurada bulabilirsiniz:  WIRTGEN GROUP  Halkla İlişkiler  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Almanya  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966  Faks: +49 (0) 2645 131 – 499  E-Mail: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |