**Kleemann | Novos transportadores de correia de minério móveis MOBIBELT para logística otimizada**

**Tornar os processos da obra mais flexíveis**

**Transportadores de correia de minério móveis MOBIBELT são usados para processos de logística eficientes em obras. Ampliam flexivelmente o raio de ação das plantas de britagem e peneiramento e garantem montes maiores e uma logística de obra melhorada.**

Nos dias de hoje, as modernas plantas de britagem e peneiramento regulam automaticamente, na medida do possível, os fluxos de material dentro da planta. No entanto, os operadores das máquinas têm uma grande influência na qualidade do produto final e na produção diária. Com suas escavadeiras e carregadeiras de rodas, controlam as entradas – ou seja, o carregamento de pedra ou material reciclado. Os usuários também desempenham o papel principal na saída: coordenam os produtos finais por empilhamento, armazenamento intermediário e carregamento. Com os novos transportadores de correia de minério MOBIBELT MBT 20(i) e MBT 24(i) de Kleemann, a logística pode ser tratada de forma flexível e adaptada à respectiva situação.

**Tempos de preparo curtos e altas capacidades de alimentação**

Ambos os transportadores de correia de minério estão equipados com uma tremonha de alimentação de 1,25 m³ em KRS resistente (Kleemann Resistant Steel), sendo possível alimentar sem problemas material de alimentação até 200 mm de comprimento da borda. Uma abertura da tremonha opcional para 2,5 m³ inclui ainda uma barra de impacto, que impede que o material de alimentação atinja diretamente a correia transportadora, reduzindo o desgaste. Graças à altura de descarga hidraulicamente ajustável é possível uma rápida configuração e as correias transportadoras se deixam usar de forma flexível por trás de plantas de peneiramento e de britagem com diferentes alturas de descarga.

**Operação confortável**

Embora a operação de transportadores de correia de minério móveis seja menos complexa do que a das plantas de britagem, deve, mesmo assim, ser simples e confortável. Os MOBIBELT MBT 20(i) e MBT 24(i) dispõem, por isso, de um SPECTIVE conceito de operação, que permite uma operação intuitiva dos equipamentos. Equipado com um ponto de comando central, um comando no local e a possibilidade de uma resolução de erros offline através de SPECTIVE CONNECT, o operador é comodamente apoiado no cotidiano de trabalho.

**Fotos:**

****

**KL\_MOBIBELT 24i**

Os transportadores de correia de minério móveis MOBIBELT MBT 20(i) e MBT 24(i) de Kleemann permitem montes grandes e uma logística de obra melhorada.

*Aviso: Esta foto se destina apenas a visualização. Para impressão em publicações, use a foto em resolução de 300 dpi que está disponível para download nas páginas web do Wirtgen Group.*

|  |  |
| --- | --- |
| Você poderá encontrar  mais informações em:  WIRTGEN GROUP  Public Relations  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Deutschland  Telefone: +49 (0) 2645 131 – 1966  Fax: +49 (0) 2645 131 – 499  E-mail: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |