**Kleemann | Optimize edilmiş lojistik için yeni mobil atık yığını bantları MOBIBELT**

**Şantiye süreçlerini daha esnek hale getirme**

**Mobil atık yığını bandı MOBIBELT, şantiyelerdeki verimli lojistik süreçleri için tasarlanmıştır**. **Bunu yaparken, kırma ve eleme tesislerinin hareket alanını esnek bir şekilde genişleterek büyük atık yığınlarına ve iyileştirilmiş saha lojistiğine olanak sağlarlar.**

Günümüzde modern kırma ve eleme tesisleri, tesis içindeki malzeme akışını mümkün olduğunca otomatik olarak düzenlemektedir. Bununla birlikte, makine operatörlerinin son ürünün kalitesi ve günlük çıktı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Operatörler girdiyi ekskavatörler ve tekerlekli yükleyicilerle kontrol eder, – gereğinde taşların ve geri dönüşüm malzemesinin alınmamasını sağlarlar. Ayrıca kullanıcılar çıktıda da baş rolü oynarlar: Nihaî ürünleri stoklama, ara depolama ve yükleme yoluyla koordine ederler. Yeni Kleemann atık yığını bantları MOBIBELT MBT 20(i) ve MBT 24(i) ile lojistik esnek bir şekilde ele alınabilir ve ilgili duruma uyarlanabilir.

**Kısa kurulum süreleri ve yüksek besleme kapasiteleri**

Her iki atık yığını bandı de KRS'den (Kleemann dayanıklı çelik) yapılmış 1,25 m³ besleme hunisi ile donatılmıştır, bu da 200 mm'ye kadar kenar uzunluğuna sahip besleme malzemesinin sorunsuz bir şekilde beslenebileceği anlamına gelir. İsteğe bağlı olarak 2,5 m³'e kadar uzatılabilen hazne, besleme malzemesinin doğrudan konveyör bandına çarpmasını önleyen ve böylece aşınmayı azaltan bir darbe kirişi de içerir. Hidrolik olarak ayarlanabilen besleme tahliye yüksekliği ile hızlı bir kurulum mümkündür ve atık yığını bantları, farklı tahliye yüksekliklerine sahip eleme ve kırma tesislerinin arkasında esnek bir şekilde kullanılabilir.

**Konforlu kullanım**

Mobil atık yığını bantlarının kullanımı kırma tesislerine göre daha az karmaşıktır, ancak yine de basit ve kullanışlı olmalıdır. Bu nedenle MOBIBELT MBT 20(i) ve MBT 24(i), makinelerin sezgisel kullanımını sağlayan SPECTIVE kumanda konseptine sahiptir. Merkezi bir kontrol noktası, yerinde çalıştırma ve SPECTIVE CONNECT üzerinden çevrimdışı sorun giderme yardımı seçeneği ile donatılan operatör, günlük işlerinde rahatça desteklenir.

**Fotoğraflar:**

****

**KL\_MOBIBELT 24i**

Kleemann mobil atık yığını bantları MOBIBELT MBT 20(i) ve MBT 24(i) büyük atık yığınını ve iyileştirilmiş saha lojistiği sağlar.

*Not: Bu fotoğraf yalnızca önizleme içindir. Yayınlarda çıktı almak için lütfen Wirtgen Group web sitesinde indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafı kullanınız.*

|  |  |
| --- | --- |
| Daha fazla bilgiyi  şurada bulabilirsiniz:  WIRTGEN GROUP  Halkla İlişkiler  Reinhard-Wirtgen-Straße 2  53578 Windhagen  Almanya  Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966  Faks: +49 (0) 2645 131 – 499  E-posta: PR@wirtgen-group.com  www.wirtgen-group.com |  |