Kleemann │ Kaliforniya'da Kleemann darbeli kırıcı MOBIREX ile beton geri dönüşümü

**Kaliforniya'da, mobil darbeli kırıcı MOBIREX MR 130i EVO2 betonu işliyor. Tesis burada yüksek performansı ve esnekliği ile dikkat çekiyor – ve bunları kolay kullanımla birleştiriyor.**

Güney Kaliforniya, Beaumont'taki atık boşaltma yeri sahasında, inşaat endüstrisi için katkı maddeleri işleniyor. Müşteriler eyalet, şehirler ve belediyeler gibi genel yüklenicilerden ev sahiplerine ve film endüstrisindeki şirketlere kadar uzanmaktadır. Kaldırılan beton ve asfalt ilgili atık boşaltma yerinde veya müşterinin sahasında ufalanır ve işlenir. Kırma prosesi için malzemeyi yaklaşık 500 mm ila yaklaşık 25 mm besleme ebadına kadar ufalayan darbeli kırıcı MOBIREX MR 130i EVO2 (Kleemann) kullanılır.

Yüksek verimlilik ve esneklik

MR 130i EVO2 (Kleemann), çok iyi ürün kalitesiyle birlikte yüksek verimlilik oranlarına ulaşır. Devreye alma ve bakım sırasındaki kısa kurulum süreleri sayesinde makine kullanılabilirliği yüksektir. Ayrıca makinenin taşınması da kolaydır. Esnekliği, müşterinin ihtiyaç duyduğu her yerde kullanılmasını mümkün kılar. "Kleemann makinesi ile çalışmak harika. Birçok mükemmel fonksiyon sunuyor. Daha büyük miktarları işlememiz gerekirse, MR 130i EVO2 makinesini müşteriye götürüyor ve sahada kırıyoruz" diye açıklıyor Ramco'nun operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Dallas Jones.

Verimli tahrik, iyi malzeme akışı sağlıyor

Darbeli kırıcı MR 130i EVO2, düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans sağlayan bir dizel direkt tahrik sistemine sahiptir. Malzeme akışının kısıtlanmaması için, tesisin sistem genişlikleri malzeme akışı yönünde tüm bileşenlere yayılmıştır. Bu, köprülenmeleri önler ve verimliliği artırır. Yükleme kontrolü CFS (Sürekli Besleme Sistemi), kırıcı beslemesine bağlı olarak besleme kanalının ve ön eleğin frekansını kontrol eder. Böylece CFS, makine malzeme akışını otomatik olarak kontrol ettiğinden ve kırıcının mümkün olan en iyi şekilde yüklenmesini sağladığından, operatörün işini kolaylaştırır.

İlgili SPECTIVE sayesinde kolay kullanım

Kullanım konsepti SPECTIVE (Kleemann) sayesinde MOBIREX MR 130i EVO2 kullanımı çok kolaydır. Makine 12 inç dokunmatik panel üzerinden kontrol edilir. Anlaşılır kullanım talimatları ve piktogramlar, kullanıcının dokunmatik ekranı kullanarak her iş emri için doğru ayarı hızlı ve hassas bir şekilde bulmasına yardımcı olur. Bu, kullanım hatalarını önler ve iş güvenliğini artırır. Aralık ayarı gibi önemli işlevler, tamamen hidrolik olarak ve çalışma sırasında basit bir şekilde gerçekleştirilir. „SPECTIVE son derece basit. Kullanmak için çok fazla deneyime ihtiyacınız yok“, diye açıklıyor Ramco operatörü Darrel Burroughs. „Genel olarak Kleemann MR 130i EVO2 darbeli kırıcı son derece kullanıcı dostu ve kullanımı kolay.“

**Fotoğraflar:**



KL\_MR 130i EVO2\_Ramco

Kaliforniya'da beton geri dönüşümünde ile John Deere ekskavatör 345GLE ile Kleemann MOBIREX MR 130i EVO2 kullanımda.

  
KL\_MR 130i EVO2\_Ramco\_3

"Kleemann makinesi ile çalışmak harika. Birçok harika fonksiyon sunuyor,” diye açıklıyor Ramco'nun operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Dallas Jones.



KL\_MR 130i EVO2\_Ramco\_1

„Kleemann MR 130i EVO2 darbeli kırıcı son derece kullanıcı dostu ve kullanımı kolay“, diyor Ramco operatörü Darrel Burroughs.



KL\_MR 130i EVO2\_Ramco\_2

MR 130i EVO2, radyo dalgalı uzaktan kumanda ile güvenli bir mesafeden rahatlıkla kontrol edilebilir.

Not: Bu fotoğraflar yalnızca önizleme amaçlıdır. Yayınlarda çıktı almak için lütfen ekteki indirme dosyasında bulunan 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafları kullanın.

**Video:**

****

[İlgili Kleemann videosunu görmek için lütfen buraya tıklayınız](https://www.youtube.com/watch?v=aAwh7PiWIv0).

[**İlgili Wirtgen Group YouTube kanalında daha fazla video bulabilirsiniz**](https://www.youtube.com/@WirtgenGroup)

Daha fazla bilgi için:

WIRTGEN GROUP

Halkla İlişkiler

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966

Faks: +49 (0) 2645 131 – 499

E-Mail: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com